Приложение администратора ДРП

**Версия приложения:** 0.6.2
**Дата:** 2026-10-02

Что изменилось в 0.6.1 и 0.6.2

Исправления, найденные при проверке на настоящих ответах сервера:

список людей читается со страницами сервера (раздел «Люди», фильтр замерщиков на карте, люди в едином поиске);
объекты станции (платформы, опоры) и координаты станции читаются в настоящей форме ответа сервера;
дороги, участки и станции участка загружаются все, а не первые пятьдесят;
на планшете разделы «Справочник», «Люди» и «Промеры» больше не показывают сообщение «Не найдено» при входе, а «Промеры» не закрываются;
в списке «На коррекцию» у объекта названа его разновидность («Платформа № 2»);
сводка станции читается целиком: «кто снимал последним» приходит у сервера объектом, а не строкой (0.6.2);
карта не закрывает приложение, когда с неё уходят в другой раздел, пока подгружаются плитки подложки (0.6.2).

Что это за приложение и чем оно не является

Приложение администратора — **отдельное приложение**, а не режим приложения
замерщика. Оно ставится рядом, своим значком, и работает с данными сервера:
справочником, замерами, людьми.

**Замеров оно не делает.** Ни дальномера, ни расчётов, ни автономной работы без
связи. Замеры снимает приложение замерщика «Альфа ДРП», которое живёт
своей жизнью и обновляется отдельно.

Приложение администратора работает **только при связи с сервером**: своей базы
у него нет, править или снимать замер без сети нельзя ни при какой роли — это
осознанное устройство, а не недоработка: администратор работает за столом, а
не на путях. Пять разделов — **Справочник, Обзор, Промеры, Люди, Карта** — не
на «пустой экран с ошибкой» при разрыве связи, а на последний загруженный
список с пометкой времени («Данные от ЧЧ:ММ — нет связи с сервером»). Очереди
на запись это не заводит — как только связь вернётся, экран сам подтянет
свежие данные при следующем открытии.

**Основной формат — планшет 10–11" в альбомной ориентации** (решение заказчика
от 23.09.2026). Телефон и портретная ориентация планшета — запасной формат:
работают, но раскладка проще (список и карточка — по очереди, не рядом).

Восемь разделов

На телефоне все разделы — в боковом меню. На планшете рельс слева вмещает семь
пунктов, поэтому восьмой раздел, **«Нормы»**, вынесен кнопкой над рельсом, рядом
с поиском; число в её подписи — сколько норм замерщиков ждут решения.

	Раздел
	Что можно
	Чего нет и почему

	**Обзор**
	реквизиты сети (дорог/участков/станций), пять плиток на реальных счётчиках, единый поиск и обновление из этой же шапки; таблица дорог/участков **со сводки сервера** (`/api/v1/summary/network/`, `…/road/`, `…/sector/`) с переходом «дорога → участок → справочник», блок «Требует внимания» — тот же счёт, что показывает **счётчик на значке раздела «Обзор»** в навигации (решение №60); список и карточка показаны **рядом, в две колонки**, если ширина экрана позволяет (планшет в альбоме)
	плитки «С отклонением» и «Давность промера» показывают числа, когда их присылает сервер; вердикт по каждому замеру — в карточке замера

	**Справочник**
	дорога → участок → станция → карточка станции (объекты, пути, **замеры станции** с отбором по объекту и виду замера) → карточка объекта (вся история: замеры по точкам, фотографии, комментарии, хронология); список и карточка показаны **рядом, в две колонки**, если ширина экрана позволяет (планшет в альбоме); при потере связи — последний загруженный список с пометкой времени
	правка справочника (мастер заведения объектов) — отдельная задача

	**Карта**
	вертикаль масштаба «Сеть → Дорога → Участок → Станция»: сужение по дороге/участку (серверными параметрами — лёгкий гео-вызов), подписи станций, переключатель подложки «Спутник / Схема / Спутник + схема» с прозрачностью слоя путей; **переключатель «Проведённые замеры»** на уровнях сеть/дорога/участок (на станции замеры видны всегда): станции уходят в фон, поверх — метки замеров; отбор по периоду (неделя, месяц, квартал, год, весь, свой), дороге и участку, замерщику, виду объекта (можно несколько), «только с фото»; метка синяя — со снимком, светло-синяя — без; нажатие открывает **карточку промера** (см. ниже), на группе меток — список «кто · когда · что · фото»
	цвет метки не говорит о вердикте; полные списки замеров сети режутся потолком выгрузки приложения (до 20 000 точек)

	**Динамика**
	пары «было — стало» по выбранному объекту: значение, дата, разность в мм
	порога значимости и оценки «в пределах погрешности» нет — заказчик снял это требование 24.09.2026 (решение №59); разность показана как факт, не как вердикт

	**Промеры**
	журнал выездов (замерщик + дата, на клиенте — сущности «обход» на сервере нет); список и деталь выезда показаны **рядом, в две колонки**, если ширина экрана позволяет; шторка замера с переходом «На карте»
	привязки к прибору и плану нет — на сервере нет таких полей

	**Ведомости**
	выбор объекта и даты, «Сформировать» — бланк сервера открывается на экране, **«Печать»** — системный диалог печати (А4, принтер или «Сохранить как PDF»)
	бланк строится сервером; приложение его не правит

	**Нормы**
	«На коррекцию» — нормы, которые замерщики ввели для сравнения: принять в справочник или отклонить; «Справочник норм» — допуски только для чтения, с пунктом ГОСТ и значением ГОСТ у правленых норм
	правка норм и возврат к ГОСТу — в новом кабинете (основной интерфейс)

	**Люди**
	список работников (список и карточка **рядом, в две колонки**, если ширина экрана позволяет), карточка (смена пароля, заморозка, роль), заведение, область доступа деревом; вкладка «Роли и видимость» — таблица, что реально различается по роли, только для чтения
	правка матрицы ролей — не предусмотрена никаким документом состава


|---|---|---|

Карточка объекта — вся история

Открывается из Справочника (станция → объект). На ней:

**Замеры по точкам** — выбор промера (даты выезда) чипами сверху, таблица
точек: точка, значение в целых миллиметрах, вид, направление, замерщик.
Столбец «Норма» показывает **вердикт сервера**: «✓ в норме» или «✕ вне нормы», отклонение
от номинала в миллиметрах и норму справочника. Если замерщик ввёл свою норму
для сравнения, она стоит рядом с пометкой «норма замерщика». Если сервер не
прислал норму (сервер без банка норм), строка так и пишет, нулём её не заменяет.
**Фотографии** — сетка миниатюр, нажатие открывает снимок во весь экран
с увеличением щипком и кнопкой «Поделиться».
**Комментарии** — заметки, которые замерщик оставил к своим замерам.
**Хронология** — лента промеров объекта, новые сверху.
**Шторка замера** — нажатие на любую строку замера (в таблице точек,
в хронологии, в детали выезда «Промеров») открывает панель снизу:
вердикт и отклонение, значение, норма с пунктом ГОСТ, норма замерщика,
точка, направление, вид, дата, замерщик, координаты, км и пикет, снимки,
текст примечания; кнопка «Карточка промера» открывает замер целиком.

Ведомости: показ и печать

С версии 0.6.0 бланк **открывается и печатается в приложении** (решение заказчика
№63: бланки печатные, данные — из общего банка данных, метролог согласовал).
Бланк строит сервер: норму он берёт из справочника допусков — того же, что
показан в карточке замера, поэтому два разных вердикта об одном объекте
невозможны.

1. Откройте «Ведомости», нажмите «Объект» и выберите станцию и объект.
2. При необходимости впишите дату промера в виде ГГГГ-ММ-ДД. Пусто — последний
промер. Дата проверяется на месте.
3. «Сформировать» — бланк загрузится с сервера и появится на экране; щипком его
можно увеличить.
4. «Печать» — системный диалог печати: бумага А4, принтер или «Сохранить как PDF».
Кнопка включается, когда бланк загрузился целиком.

Бланк загружается тем же защищённым соединением, что и остальные данные; ключ
доступа в адрес не попадает. Если сервер отказал, причина показывается на экране
(код и текст сервера); отказ по правам («нельзя именно это действие») не
выбрасывает на вход. У проводов (несущий трос, контактный провод) формы бланка
нет.

Нормы и коррекция

Раздел «Нормы» (решения №63 и №64) объединяет банк норм с рабочим местом
администратора.

**На коррекцию.** Если норма справочника не соответствует обстановке на месте,
замерщик в приложении вводит свою норму для сравнения. На сервер уходят отдельно
норма справочника на момент промера, норма замерщика и фактическое значение;
такой замер попадает в этот список. Карточка показывает объект, вид замера,
факт, **норму справочника и норму замерщика с отклонениями по обеим**, кто
вводил, когда и почему.

**Принять в справочник** (суперадминистратор и администратор) — норма замерщика
становится действующей нормой справочника как **ручная правка**. Значения
подставлены из нормы замерщика, их можно уточнить; **причина обязательна**.
Значение ГОСТ при этом сохраняется, правка записывается с автором и временем.
Пустое или стёртое поле предела означает «оставить значение справочника»: приложение
отправляет серверу явное «пусто» (null); непонятный
ввод (например, «1o50») приложение не принимает, а просит вписать число или
оставить поле пустым.
**Отклонить** — норма справочника остаётся прежней; **комментарий обязателен**.
Наблюдатель список видит, действий у него нет. Отказ сервера показывается его
словами (например, «замер уже разобран»).

**Пометка у замера.** Замер, у которого есть норма замерщика, помечен в шторке, в
карточке промера и в печатной карточке: «норма замерщика — на коррекции, требуется
коррекция справочника», после решения — «принята в справочник» или «отклонена».

**Норма прибора не совпала со справочником.** Если норма, присланная прибором, не
совпала со справочником допусков, сервер считает отклонение по справочнику, а замер
попадает в «На коррекцию». У такого замера в шторке, карточке промера, печатной
карточке и в списке коррекций стоит пометка «Норма, переданная прибором, не совпала со
справочником допусков; отклонение посчитано по норме справочника» и присланные прибором
значения; причина в списке — «норма прибора не совпала со справочником». Если норма прибора
ещё не перепроверена, потому что высота точки не принята, стоит пометка «Высота точки не принята —
норма прибора не перепроверена».
Такую строку **нельзя принять значениями прибора**: форма «Принять в справочник» для
неё пустая, принять можно только исправленные значения, введённые вручную (значения,
равные присланным прибором, приложение не пропустит); иначе строку нужно отклонить.

**Справочник норм** — допуски только для чтения: название, пункт ГОСТ 9238-2022,
действующие пределы; у правленой нормы — значение ГОСТ, причина и время правки;
условия применения (вид платформы, габарит, радиус, скорость, высотная зона).
Править нормы и возвращать их к ГОСТу нужно в новом кабинете.

Если сервер ещё без банка норм, раздел говорит об этом прямо («На сервере ещё
нет банка норм»), а не показывает пустой список, который выглядел бы как «коррекций
нет».

Карточка промера

Открывается нажатием на метку замера на карте (и кнопкой «Карточка промера» в
шторке замера). Это законченный экран:

**Замер**: замерщик, дата проведения, тип измерения, значение, точка, направление,
фотографии (есть/нет), место (координаты, км, пикет, путь).
**Норма**: вердикт, отклонение, норма справочника с пунктом ГОСТ, норма
замерщика рядом с пометкой — по `norm_check` сервера.
**Переходы**: «Карточка объекта», «На карте», «Сравнить с прошлым промером»
(Динамика по этому объекту). Они доступны, когда известен вид объекта; с карты
он известен всегда.
**Отчёты по промеру**: «Ведомость объекта на дату промера» (бланк открывается
сразу; дата берётся по UTC, как её отбирает сервер); «Печать карточки» (А4 или
PDF); «Промер в Excel» и «История объекта в Excel» — файл CSV для Excel
(кодировка с меткой BOM, разделитель «;», десятичная запятая), который
передаётся через системное «Поделиться» — сохранить на устройство, отправить
по почте.
**Весь промер**: все замеры этого замерщика на этом объекте за тот же местный
день, строка текущего замера отмечена; нажатие на другой замер открывает его
карточку. Если остальные замеры не загрузились, показан один этот замер с
пояснением.
**Фотографии** (нажатие — на весь экран) и **комментарий замерщика**.

Время замера показывается в часовом поясе устройства.

Единый поиск

Значок лупы — в шапке на телефоне, отдельной кнопкой над навигационной полосой
на планшете. Открывается из **любого** раздела. Ввод от двух знаков ищет
одновременно **дороги, участки, станции, объекты и людей** — в пределах
выданной области доступа. Нажатие на найденную строку открывает её карточку
(станцию/объект — в Справочнике, человека — в Людях).

Журнал работы и отправка отчёта о проблеме

Приложение с 0.5.0 ведёт журнал текущего запуска (переходы по экранам,
нажатия, ошибки сети) — как и приложение замерщика. Кнопка «Отправить отчёт о
проблеме» (Обзор, под карточкой текущего пользователя) уходит на тот же
сервер, что и диагностика замерщика, одной кнопкой, без набора текста. При
аварийном завершении приложение **само** отправляет отчёт при следующем
запуске — ничего нажимать не нужно.

Проверка и установка обновления

Кнопка «Проверить обновление» — там же, на Обзоре, рядом с версией
приложения. Показывает, доступна ли более новая сборка, и предлагает скачать
и установить её одной кнопкой (подтверждение системного установщика всё равно
потребуется — без согласия человека Android обновление не поставит).
Приложение также само проверяет обновление при запуске, но не чаще раза в
сутки — если на сервере версия новее установленной, придёт заметное
сообщение (решение №60), нажимать ничего для самой проверки не нужно.

Основной путь проверки — сервер (`/api/v1/app-release/?product=`, сервер
различает МИГ/ДРП администратора от замерщика); если сервер недоступен,
приложение проверяет манифест раздачи, как и раньше.

Установка

1. Откройте на планшете или телефоне страницу `https://orbi.su` и наведите
камеру на QR-код карточки «Администратор ДРП», либо нажмите кнопку
скачивания.
2. Разрешите установку из этого источника, если Android спросит.
3. Установите и откройте приложение.

Приложение администратора и приложение замерщика **не мешают друг другу**: у
них разные значки, разные названия и разные идентификаторы. Их можно держать
на одном устройстве одновременно.

Вход

Логин и пароль выдаёт суперадминистратор или ваш администратор. Вход идёт по
**имени учётной записи**, не по адресу почты. Вход держится **30 дней**
(решение №61) — заново вводить пароль на своём устройстве каждый раз не
нужно; по истечении срока или при отзыве токена сервером приложение само
вернёт на экран входа с понятным сообщением (см. «Если что-то пошло не так»).

Если вход не проходит:

**«Неверные данные»** — опечатка в имени или пароле;
**«Учётная запись отключена»** — вашу запись заморозили, обратитесь к
суперадминистратору;
**нет ответа, крутится ожидание, затем «неизвестная ошибка»** — нет связи
с сервером. Проверьте, открывается ли в браузере устройства
`https://api.mig.orbi.su` (для ДРП — `api.drp.orbi.su`).

Правила видимости

**Администратор и наблюдатель видят все замеры своей области, только на
чтение** (решение заказчика от 23.09.2026). Записывать или исправлять
замер из приложения администратора нельзя ни при какой роли — этим
занимается только замерщик в поле.
**Область доступа определяет справочник целиком:** дороги, участки,
станции, объекты, замеры, журнал выездов и динамику видно только в
границах выданной области.
**Нельзя трогать равного и старшего.** Администратор не может ни сменить
пароль, ни заморозить, ни даже открыть карточку другого администратора
или суперадминистратора. Если попытаться, приложение покажет отказ сервера
его словами (например, «Карточка недоступна: не своя учётная запись, не
суперадминистратор и не в своей области») и **оставит вас на том же
экране** — вход при этом не сбрасывается.
**Нормы принимают и отклоняют суперадминистратор и администратор;** у наблюдателя
и замерщика этих действий нет. Правка норм — только в новом кабинете.
**Роли назначает только суперадминистратор.** При заведении сотрудника
выбор роли видит только суперадминистратор. Администратору поля «Роль» в
форме нет: сотрудник заводится **замерщиком**, о чём форма пишет прямо, а
другую роль ему потом может назначить суперадминистратор в карточке. Пока
приложение уточняет вашу роль (доли секунды после открытия формы), кнопка
«Завести» неактивна.
**Учётные записи не удаляются, а замораживаются.** За работником числятся
его замеры — это производственный документ, а не его имущество.

Если что-то пошло не так

Нажмите «Отправить отчёт о проблеме» на Обзоре — журнал текущего запуска
уйдёт на сервер сам. Дополнительно сообщите администратору системы: **какое
приложение** (администратора или замерщика), **его версию** (видна на экране
входа, на Обзоре и в списке приложений устройства), **что делали** и **что
увидели дословно**. Снимок экрана помогает больше любого описания.

Если сессия истекла или сервер отклонил токен — приложение само возвращает
на экран входа с сообщением «Сессия завершена — войдите снова», с какого бы
экрана это ни произошло. Так бывает при ответе сервера 401 и при ответе 403,
в котором сервер прямо говорит о входе (токен недействителен, учётные данные
не предоставлены).

Любой другой отказ 403 — это **запрет действия, а не конец сессии**: сервер
не разрешает именно это действие вашей роли или в вашей области. Приложение
показывает текст отказа сервера и оставляет вас на экране; вход сохраняется.
Последние загруженные данные при таком отказе не подставляются — они
показываются только при потере связи.

Чем это приложение отличается от веб-кабинета

Веб-кабинет умеет всё то же и сверх того. Приложение администратора — чтобы
быстро посмотреть объект, замер или человека с планшета, без компьютера под
рукой.




