Руководство пользователя мобильного приложения ДРП

**Версия приложения:** 0.7.0 (код ${app-version-code})  
**Версия сервера:** 1.0.0  
**Дата:** 2026-10-09

Обзор приложения

Приложение ДРП предназначено для **мобильного измерения габаритов подвижного состава и приближения строений** на железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Замерщик в полевых условиях может:
Выполнять замеры с помощью лазерного дальномера Bosch
Сохранять результаты локально на устройстве
Синхронизировать данные с сервером при наличии интернета
Получать обновления приложения и справочников

**Минимальные требования:**
Android 6.0 (API уровень 24) и выше
Оперативная память: 2 ГБ
Свободное место: 100 МБ
Bluetooth для подключения дальномера
Интернет-соединение для синхронизации (WiFi или мобильная сеть)

Установка и обновление

Скачивание APK

1. На компьютере откройте кабинет ДРП: `https://drp.mig.orbi.su/`
2. Введите учётные данные и войдите
3. Откройте раздел **«Загрузки»** или **«Приложение»**
4. Найдите ссылку на **ДРП-0.7.0.apk**
5. Сохраните файл на компьютер

Установка на телефон

1. Подключите телефон к компьютеру USB-кабелем
2. На телефоне разрешите доступ к файлам (если потребует)
3. Найдите файл ДРП-0.7.0.apk в памяти телефона
4. Коснитесь файла для запуска установки
5. Нажмите **«Установить»** в системном диалоге
6. Дождитесь завершения установки
7. Нажмите **«Открыть»** для первого запуска

**Если возникает ошибка «Неизвестные источники»:**
Откройте Настройки телефона
Перейдите в **Безопасность** → **Неизвестные источники**
Включите разрешение
Повторите установку

Обновление приложения

Приложение проверяет наличие новой версии при каждом запуске:
Если доступна новая версия, появится уведомление на заставке
Нажмите **«Обновить»** для автоматического скачивания и установки
Обновление можно выполнить **без входа в систему** и **без интернета** (за исключением скачивания)

Первый запуск и аутентификация

Заставка приложения

При первом запуске вы увидите экран с логотипом и кнопкой **«Вход»**.

Вход по электронной почте

1. Нажмите **«Вход»** на заставке
2. Введите ваш email (выданный администратором)
3. Введите пароль
4. Нажмите **«Вход»**

Приложение проверит учётные данные с сервером и загрузит ваши разрешения.

Разрешения на первом запуске

Операционная система Android потребует разрешить:
**Доступ к сети** — для синхронизации с сервером ✓ **Разрешите**
**Доступ к хранилищу** — для сохранения замеров на устройстве ✓ **Разрешите**
**Включение Bluetooth** — для подключения дальномера ✓ **Разрешите**
**Определение местоположения** — для GPS (опционально) ✓ **Рекомендуем разрешить**

Если случайно отказали, откройте **Настройки → Приложения → ДРП → Разрешения** и включите их.

Синхронизация при входе

После входа приложение:
1. Загружает справочник железных дорог (может занять 30 секунд)
2. Загружает список вашего подразделения и станций
3. Проверяет статус синхронизации замеров
4. Переходит на главный экран

**Внимание:** Если синхронизация не завершилась, приложение будет работать в автономном режиме с загруженным ранее справочником.

Подключение дальномера Bosch

Включение Bluetooth на телефоне

Перед подключением дальномера убедитесь, что **Bluetooth включен**:
1. Откройте Настройки телефона
2. Перейдите в **Bluetooth**
3. Включите переключатель
4. Телефон начнёт искать устройства поблизости

Включение дальномера

1. Нажмите кнопку **питания** на дальномере (обычно сверху)
2. Дождитесь включения (примерно 2 секунды)
3. Светодиод загорится зелёным или синим цветом

Поиск дальномера в приложении

1. На главном экране приложения нажмите **«Дальномер»** (иконка с лазером)
2. Приложение начнёт поиск устройств Bluetooth поблизости
3. В списке найдите ваш прибор (обычно **дальномер Bosch** или похожее название)
4. Коснитесь названия в списке

Если дальномер не видно

**Проверьте:**
1. Дальномер включен? (светодиод горит)
2. Bluetooth включен на телефоне?
3. Расстояние менее 10 метров?
4. Прибор не подключен к другому устройству?

**Попробуйте:**
Нажмите кнопку **«Показать все устройства»** для поиска по BLE
Если знаете MAC-адрес прибора, используйте **«Подключиться по адресу»**
Перезагрузите дальномер (выключите и включите)
Перезагрузите телефон

**Если так и не подключилось:**
1. Нажмите кнопку **«Сообщить о проблеме с дальномером»**
2. Приложение отправит диагностику на сервер
3. Администратор сможет разобраться

Проверка подключения

После успешного подключения:
Иконка дальномера на главном экране будет зелёной
На экране **«Дальномер»** появится статус **«Подключен»**
Вы сможете нажимать кнопку на приборе для измерений

**Диагностический отчёт:**
Если понадобится справка о состоянии подключения:
1. Перейдите на экран **«Дальномер»**
2. Нажмите **«Отчёт о подключении»**
3. Приложение отправит подробный отчёт на сервер

Режимы измерения и автоматическое переключение

**Важно:** Приложение **автоматически переключает дальномер в нужный режим**. Вам не нужно ничего делать на приборе.

Режимы, которыми управляет приложение

	Режим
	Когда используется
	Что измеряем

	**Контактный провод**
	Измерение параметров над проводом
	Высота, расстояния провода

	**Несущий трос**
	Измерение параметров над тросом
	Высота над тросом, сечение

	**Расстояние до опоры**
	Все остальные измерения
	距离 до конструкций, ограждений

	Кнопка
	Функция
	

	**Новый замер**
	Начать новое измерение
	

	**История замеров**
	Посмотреть сохранённые замеры
	

	**Синхронизация**
	Отправить данные на сервер
	

	**Дальномер**
	Подключить/проверить прибор
	

	**Справочник**
	Просмотреть справочник дорог
	

	**Профиль**
	Настройки, выход, помощь
	

	Поле
	Описание
	

	**Имя**
	Ваше полное имя
	

	**Email**
	Email для входа
	

	**Должность**
	Роль в системе
	

	**Подразделение**
	Ваше подразделение РЖД
	

	**Версия приложения**
	Текущая версия
	

	**Версия справочника**
	Дата последнего обновления справочника дорог
	

	**Размер кэша**
	Объём загруженных данных на телефоне
	

	Кнопка
	Функция
	

	**Очистить кэш**
	Удалить загруженные справочники (будут загружены снова)
	

	**Справка**
	Открыть встроённую помощь
	

	**О приложении**
	Информация о версии и лицензиях
	

	**Выход**
	Выйти из учётной записи и вернуться на заставку
	


|-------|-------------------|-------------|

**Как это работает:**
1. Вы выбираете тип замера в приложении
2. Приложение отправляет команду дальномеру
3. Дальномер переходит в нужный режим автоматически
4. Вы нажимаете кнопку на приборе для измерения

**Вам не нужно:**
Нажимать кнопки на приборе для смены режима
Настраивать параметры дальномера
Помнить, в каком режиме находится прибор

Откидной штифтт как точка отсчёта

**Обязательное требование:** Замер принимается только если он сделан **от откидного штифтта** дальномера.

**Откидной штифтт** — это небольшой металлический выступ на нижней части дальномера Bosch. Он служит точкой отсчёта для измерений.

**Как выполнить правильный замер:**
1. Прижмите откидной штифт к поверхности или выступу на опоре
2. Нацельте лазер прибора на цель (провод, трос, расстояние)
3. Нажмите кнопку на приборе для измерения
4. Приложение получит расстояние и выведет результат

**Если замер не принялся:**
Проверьте, что штифт касается исходной поверхности
Попробуйте снова
Приложение сообщит об ошибке, если измерение неправильное


Методика измерений ДРП

Этот раздел относится только к приложению ДРП. Приложение считает расстояние от оси пути и высоты **по геометрии конструкции ДРП 3-02**: постоянные конструкции (положение шарнира дальномера, утопление мишени щупа, угол ровного пути) сняты на стенде ИС02.00.000 08.10.2026. Расчёт ведётся от рабочей грани опорного рельса, на который встаёт крюк-упор.

Сторона объекта

Прибор ставится так: **крюк-упор — на опорный рельс, щуп с мишенью — на щуповой рельс**. Расчёт ДРП верен только для объекта, который лежит **со стороны щупа** — то есть за щуповым рельсом, дальше оси пути от шарнира дальномера.

 опорный рельс        ось пути        щуповой рельс      объект
 (упор, шарнир)           |           (щуп, мишень)    (платформа, опора)
      ┌──┐                |               ┌──┐
 ─────┘  └────────────────┼───────────────┘  └─────────────────────►  со стороны щупа: можно

Если объект оказался со стороны упора, **разверните прибор**: упор на другой рельс, щуп на первый. Затем выполните калибровку заново.
После каждой калибровки приложение спрашивает **«Сторона объекта»**: «Со стороны щупа» или «Со стороны опорного рельса». При ответе «Со стороны опорного рельса» замер недоступен: «Расчёт ДРП для объекта со стороны опорного рельса не предусмотрен».
Выбранная сторона записывается в замер вместе с условиями калибровки (заметка «Условия замера ДРП»).
Сторону по ходу километров (правая или левая) и что именно измерялось (край платформы, грань опоры) запишите в комментарии к замеру.

Калибровка перед замерами

Калибровка выполняется на месте установки, перед серией замеров: нажмите **«Калибровка»** (значок рядом с «Отчёт» на экране замера), затем **«Калибровка»** в окне значений и спустите замер **три раза подряд**, не двигая прибор и щуп.

Приложение отвергает калибровку и называет причину, если:

колея по калибровке вне 1505…1560 мм: «щуп не на рельсе или луч не в мишени»;
наклон пути больше 6,05° (возвышение около 160 мм): «прибор не сел на головку рельса»;
размах трёх выстрелов по наклонной больше 1,5 мм или по углу больше 0,05°: «прибор или щуп сдвинулись, повторите калибровку»;
у дальномера не заведён угол нулевого положения a0 (см. ниже).

Нажатие **«Калибровка»** сразу отменяет прежнюю калибровку (прибор могли переставить): если новая отвергнута или окно закрыто кнопкой «Отмена», калибровки нет, замер закрыт, пока она не принята. **Без принятой калибровки замер ДРП не принимается ни на одном экране** (замер объекта, междупутье, параметры контактной подвески и опоры): «Сначала выполните калибровку по щупу».

Калибровка хранится вместе с экраном и не теряется при повороте телефона.

Перестановка прибора — новая калибровка

Если прибор снят с рельсов и поставлен снова, на другой путь или другой площадке, **калибровка выполняется заново**. Замеры, снятые до перестановки, чужой калибровкой **не пересчитываются**: каждый замер хранит значения, посчитанные по калибровке, при которой он снят.

Если замер сделан другим дальномером, чем калибровка, приложение его не принимает: «Калибровка выполнена другим прибором».

Дальномер и угол нулевого положения a0

Угол a0 зависит от конкретного дальномера (смещение нуля датчика). Поэтому он привязан к **заводскому номеру** дальномера (четыре цифры на корпусе, вид «x3396»). Дальномер, для которого a0 не заведён, к замерам ДРП не допускается: «Для прибора … не заведён угол нулевого положения a0».

Заводской номер приложение берёт из имени, которое дальномер отдаёт после подключения («GLM 100-25 C x3396»), и запоминает для этого дальномера на телефоне. Если номер определить не удалось, дальномер опознан только по адресу: приложение так и пишет («заводской номер не определён, опознан только по адресу …») и замер закрывает — переподключите дальномер и повторите калибровку.

В приложении 0.7.0 заведён a0 для дальномера x3396 (снят на стенде ИС02.00.000 08.10.2026). Значения для других дальномеров вносятся в приложение новой версией по результатам стенда.

Разворотная проверка при смене площадки

Проверка показывает, не уходит ли нулевое положение при установке. **Проверка рекомендуется и выполняется по требованию:** без неё замер разрешён. Её стоит повторять при смене площадки (перегон, станция, другой путь) и при сомнении в установке прибора. Но если проверка выполнена и не пройдена, замер этим прибором закрыт до новой пройденной проверки:

1. Выполните обычную калибровку (три выстрела).
2. В окне значений калибровки нажмите **«Разворот»**.
3. Разверните прибор: упор на другой рельс, щуп на первый.
4. Нажмите **«Калибровка»** и спустите три выстрела.
5. Приложение сравнивает: угол a0 по развороту (среднее двух калибровочных углов) с углом a0 дальномера — допуск 0,05°; колею в двух положениях — допуск 2 мм.
6. Если проверка не пройдена, прибор к серии не годен: замер закрыт, пока не пройдена новая разворотная проверка (смена объекта этого не снимает). Сообщение называет расхождение.
7. После проверки прибор разворачивают обратно в рабочее положение и калибруют заново, потому что калибровка в развёрнутом положении недействительна.

Если нажали «Разворот» и передумали, закройте окно кнопкой «Отмена»: разворот отменится, прежняя калибровка снимется (прибор мог быть развёрнут), а обычная калибровка потом не будет принята за второе положение. Калибровку нужно выполнить заново. Итог проверки хранится на дальномере: провал не снимается сменой объекта или экрана, только новой пройденной проверкой.

Результат проверки записывается в условия замера: «разворотная проверка: пройдена / не пройдена / не выполнена». Условия (прибор, a0, калибровка, сторона объекта, разворот) фиксируются в момент каждого замера, а не при сохранении серии.

Что закрыто в приложении ДРП

**Превышение высоты смежных путей.** Формула для ДРП не выведена, замер недоступен: «Расчёт превышения смежных путей для ДРП не включён — замер недоступен». Экран «Параметры высоты смежных путей» при открытии сообщает то же.
**Угол к объекту больше 89,5°** (объект между шарниром и опорным рельсом, например провод, сдвинутый к опорному рельсу): замер не принят, расчёт для этого случая не проверен. Разверните прибор так, чтобы объект был со стороны щупа, и откалибруйте заново.

Границы применимости

Расчёт ДРП рассчитан на колею 1505…1560 мм и возвышение одного рельса над другим до 160 мм. Постоянные конструкции сняты на стенде ИС02.00.000 08.10.2026 одним дальномером (x3396).

Выполнение замера: пошаговый сценарий

Сценарий 1: Измерить высоту контактного провода

1. На главном экране нажмите **«Новый замер»**
2. Выберите **«Контактный провод»**
3. Приложение переключит дальномер в режим контактного провода
4. Выберите дорогу, участок, направление (меню подскажет)
5. Укажите тип сооружения (опора, моста, зависимость от маршрута)
6. Нажмите **«Готово»** для перехода к измерению

**На месте измерения:**
1. Прижмите откидной штифт дальномера к нижней точке на опоре
2. Нацельте лазер на контактный провод
3. Нажмите кнопку на приборе (или в приложении)
4. Приложение получит расстояние и покажет результат
5. Проверьте, что результат разумный (например, не 0 или не 1000 м)
6. Убедитесь, что для этого вида замера задана величина (например, высота, расстояние)
- Если величина не задана, приложение остановит замер и объяснит, что выбрать
7. Нажмите **«Сохранить»** для сохранения замера

**После сохранения:**
Замер сохраняется локально на телефоне
Если есть интернет, приложение отправит его на сервер
Если нет интернета, замер будет синхронизирован позже

Сценарий 2: Измерить расстояние до опоры

1. На главном экране нажмите **«Новый замер»**
2. Выберите **«Расстояние до опоры»** или **«Другое»**
3. Выберите тип конструкции (расстояние, ограждение, платформа)
4. Укажите параметры (длина, высота, направление)

**На месте измерения:**
1. Прижмите откидной штифт дальномера к исходной точке
2. Нацельте на целевую точку на опоре
3. Нажмите кнопку на приборе
4. Приложение выведет расстояние
5. Нажмите **«Сохранить»**

Фотофиксация

Фотофиксация — запись «что здесь было на момент осмотра» без измеренного значения: снимки и комментарий, привязанные к объекту. Кнопка **«Фотофиксация»** есть в карточках станции, платформы и опоры.

1. Откройте карточку объекта и нажмите **«Фотофиксация»**.
2. Проверьте привязку: путь, километр и пикет заполняются из объекта; ответственный — вы; координаты берутся со спутника (пока их нет, на экране «ожидание спутника»).
3. Добавьте снимок (**«Добавить фото»**, камера или галерея) и/или комментарий «что зафиксировано». Без снимка и без комментария сохранять нечего.
4. Нажмите **«Сохранить фотофиксацию»**. Запись хранится на телефоне и уходит на сервер при синхронизации.

Если вид замера «Фотофиксация» ещё не заведён на сервере или справочник телефона не обновлён, приложение скажет об этом: выполните синхронизацию и повторите.

Ведомость состояния контактной сети и проект опоры

**Ведомость состояния контактной сети** (приложение В «Формы отчётности») собирается на телефоне без связи по опорам станции, платформы или участка: одна опора — одна строка, восемь граф — номер опоры, номер пути, километр и пикет (с метрами, если они есть), проектное и фактическое расстояние от оси пути до опоры, проектная и фактическая высота контактной подвески.

1. Откройте список опор станции или платформы и нажмите **«Ведомость контактной сети»**.
2. Укажите, на каком пути составляется ведомость (нечётный или чётный; можно не указывать) и номера ПМС, ПЧ, ЭЧ для подписей.
3. Откроется бланк; сохраните его в PDF.

Отметки у числа в таблице: `*` — вне нормы справочника; `Δ` — отклонение от проектного положения вне допуска «от проекта» (расстояние — не более 150 мм, высота подвески — ±50 мм); `†` — есть норма замерщика; `‡` и `§` — пометки о норме, переданной прибором. Расстояния в ведомости округлены до 0,01 м.

**Проект опоры.** Проектное расстояние и проектную высоту замерщик может указать в карточке опоры. Значение, введённое замерщиком, — **предложение**: оно уходит на сервер с причиной, подтверждает его администратор в кабинете. Пока проект не подтверждён, в ведомости у него стоит индекс **«з»** и сноска: «проектное значение введено замерщиком и не подтверждено; отклонение от проекта приведено справочно, вердикт не выносится». Подтверждённый проект с телефона не правится; предложение, совпадающее с подтверждённым, снимается («проект уже подтверждён»).


**Замер опоры в приложении ДРП.** На экране «Параметры контактной подвески и опоры» замер всегда привязан к опоре: нажмите **«Выбрать опору»**, выберите опору участка (или **«+ Завести опору»** — номер и путь, километр, пикет и метры берутся из шапки экрана). Расстояние от оси пути до опоры и высота подвески сохраняются как замеры выбранной опоры и попадают в ведомость. Без выбранной опоры замер не принимается.

Нормы: справочник и своя норма для сравнения

С версии 0.6.0 приложение не носит норм в себе. Норма каждого замера берётся из
**справочника допусков** — того же, что ведётся на сервере, — и приходит на телефон
при синхронизации вместе с остальным справочником. Все нормы ГОСТ 9238-2022 в
справочнике считаются утверждёнными; нормы других документов (правила технической
эксплуатации, положение дирекции) внесены со ссылкой на пункт.

Что видно на экране замера

Под надписью **«Нормы»** по каждому виду замера выводится норма справочника: нижний
предел, норма (номинал), верхний предел и пункт документа, например
«нижний предел 1050, норма 1100, верхний предел 1120 (п. 6.1.6)».

Норма выбирается по признакам объекта: у платформы — по виду, габариту, плану пути,
радиусу кривой и скорости; у навеса, торцевого ограждения и мостового перехода — по
их платформе; у опоры — по её платформе; у проводов — по платформе их опоры. Если
подходящей нормы нет (например, платформа в кривой радиусом 4000 м и менее, или вид
платформы не указан), приложение так и пишет: «для этого объекта нормы справочника
нет» — вердикт по такому замеру не выносится, ноль вместо нормы не подставляется.
Если норма зависит от высоты замера (расстояние от оси пути до навеса действует на
высотах 1100–4300 мм), подсказка говорит об этом, а норма выбирается после замера по
высоте этой же точки.

Норма, которую метролог ещё не подтвердил, показывается справочно с пометкой «норма не
подтверждена, вердикт не выносится». Норма, исправленная вручную на сервере, помечена
«изменена вручную».

Своя норма для сравнения

Если норма справочника не соответствует обстановке на месте, замерщик может внести
**свою норму для сравнения**. Это делается только явным действием:

1. На экране замера нажмите **«Своя норма для сравнения»**.
2. Если у объекта несколько видов замеров, выберите, для какого вида норма.
3. Впишите нижний предел, номинал и верхний предел в миллиметрах — достаточно одного
числа, но нижний предел не может быть больше номинала, а номинал — больше верхнего.
4. Укажите **причину** — почему норма справочника не подходит. Без причины
приложение норму не сохранит.
5. Нажмите **«Сохранить»**.

Своя норма относится ко всей серии замеров на экране; убрать её можно кнопкой
**«Убрать свою норму»** в том же окне. Работает и без связи.

При отступлении от своей нормы приложение, как и при отступлении от справочника,
спрашивает «Переснять или сохранить», показывая обе нормы и оба отклонения.
**Вердикт остаётся за справочником**: своя норма только добавляет второе сравнение.

При сохранении в замер записываются и отправляются на сервер отдельно: норма
справочника, показанная в момент замера (значения и пункт документа), своя норма
замерщика с причиной и сам факт. Такой замер помечается на сервере «норма замерщика —
требуется коррекция справочника» и попадает в список на коррекцию: администратор
принимает вашу норму в справочник или отклоняет её.

Те же действия есть на экранах междупутного расстояния, параметров контактной подвески
и опоры, превышения высоты смежных путей (приложение ДРП): вместо прежнего поля, в
которое норму приходилось вписывать руками, на них показана норма справочника и
кнопка «Своя норма для сравнения».

Ведомости

Все пять бланков — платформы, навеса, торцевого ограждения, мостового перехода и
опор контактной сети — берут норму и отклонение только из справочника. У каждой строки
напечатана норма, по которой посчитано отклонение; под таблицей — основание «Нормы — из
справочника допусков, утверждены по ГОСТ 9238-2022 (решение №63)», пункты документов и
пометки «проверен только нижний (верхний) предел», «норма изменена вручную».

Если у замера есть своя норма замерщика, бланк печатает её рядом с пометкой «норма
замерщика», со своим отклонением и причиной; отступлением в бланке считается только
выход за норму справочника. Поля **«Норма замерщика для бланка»** на экране
формирования отчёта необязательны: введённое в них число печатается так же, как своя
норма, но вердикт не определяет.

Главный экран и навигация

После входа вы попадаете на **главный экран** с меню основных функций:

Кнопки главного экрана

|--------|---------|

История замеров

Просмотр списка

1. На главном экране нажмите **«История замеров»** (иконка со списком)
2. Приложение выведет список всех замеров, выполненных на этом телефоне
3. Замеры отсортированы по дате (новые сверху)

Информация о замере

Для каждого замера видно:
**Дата и время** — когда выполнен
**Дорога и участок** — где измеряли
**Тип измерения** — что измеряли (высота, расстояние и т.д.)
**Статус синхронизации** — отправлен на сервер или нет
- ✓ Зелёная галочка = отправлен
- ↻ Синий символ = ожидает отправки
- ⚠ Жёлтый значок = ошибка при отправке

Просмотр деталей замера

Нажмите на замер в списке для просмотра:
Полного результата измерения
Координат GPS (если доступны)
Привязки к сооружению
Истории синхронизации

Удаление замера

Длительное нажатие на замер → **«Удалить»** → подтвердите

**Внимание:** Удалённый замер невозможно восстановить, если он не был синхронизирован на сервер.

Синхронизация с сервером

Автоматическая синхронизация

Приложение синхронизирует замеры автоматически:
**При наличии WiFi** — сразу после сохранения замера
**При мобильной сети** — после выполнения нескольких замеров (чтобы не расходовать трафик)
**В фоне** — время от времени, даже если приложение не открыто

Ручная синхронизация

1. На главном экране нажмите **«Синхронизация»** (иконка со стрелками)
2. Приложение начнёт отправку замеров
3. Будет выведен статус: сколько замеров отправляется
4. После завершения — количество успешно отправленных замеров

Проблемы при синхронизации

**Если синхронизация зависла:**
Проверьте интернет-соединение (откройте браузер)
Попробуйте повторить синхронизацию
Перезагрузите приложение

**Если появилась красная ошибка:**
Запишите код ошибки (обычно число или текст)
Отправьте отчёт администратору (см. ниже)
Попробуйте синхронизировать позже

Отправка диагностического отчёта

Если синхронизация не работает:
1. На экране синхронизации или истории нажмите **«Отправить отчёт»**
2. Приложение соберёт логи, версию приложения, версию операционной системы
3. Отправит отчёт на сервер
4. Администратор получит информацию и свяжется с вами

Встроённый справочник железных дорог

Доступ к справочнику

1. На главном экране нажмите **«Справочник»** (иконка с картой)
2. Приложение выведет список железных дорог

Структура справочника

Справочник организован иерархически:

Железные дороги (42)
├── Российские железные дороги (16)
│   ├── Первая дорога
│   │   ├── Участок 1 (10 станций)
│   │   ├── Участок 2 (15 станций)
│   └── ...
├── Региональные дороги (26)
└── ...

Поиск станции

1. На экране справочника используйте поле **поиска** (иконка с лупой)
2. Введите название или код станции
3. Приложение выведет результаты
4. Нажмите на станцию для просмотра деталей

Использование при замере

Справочник используется автоматически:
Когда вы начинаете новый замер, приложение предлагает выбрать дорогу и станцию
Из справочника подтягиваются координаты и коды
Справочник работает **без интернета** (загружается один раз)

Обновление приложения и справочников

Проверка обновления

Приложение автоматически проверяет наличие новой версии:
При каждом запуске
Один раз в час (если приложение открыто)

Установка обновления

**На заставке:**
1. Если доступна новая версия, нажмите **«Обновить»**
2. Приложение скачает новый APK
3. Появится системное диалог установки
4. Нажмите **«Установить»**
5. Приложение перезапустится с новой версией

**Обновление справочника:**
Справочник дорог и станций обновляется автоматически
Обновление происходит в фоне при наличии WiFi
Приложение всегда работает с последней версией справочника

Профиль и настройки

Доступ к профилю

На главном экране нажмите **«Профиль»** (иконка с человеком)

Информация в профиле

|------|---------|

Кнопки в профиле

|--------|---------|

Типовые ошибки и решения

Приложение не запускается

**Признак:** При нажатии на значок ничего не происходит или показывается ошибка

**Решение:**
1. Перезагрузите телефон
2. Откройте Настройки → Приложения → ДРП → Хранилище → Очистить кэш
3. Запустите приложение повторно
4. Если не помогло, удалите и переустановите приложение

Забыли пароль

**Решение:**
1. На экране входа нажмите **«Забыли пароль?»**
2. Введите email
3. На email придёт ссылка для сброса пароля
4. Перейдите по ссылке в браузере
5. Установите новый пароль
6. Войдите в приложение с новым паролем

Bluetooth не находит прибор

**Признак:** При поиске дальномер не появляется в списке

**Решение:**
1. Убедитесь, что Bluetooth **включен** на телефоне
2. Включите дальномер (светодиод должен гореть)
3. Подождите 3 секунды
4. Нажмите **«Обновить»** на экране поиска
5. Если не поможет, переходите к разделу «Сообщить о проблеме»

Замер не сохраняется

**Признак:** После нажатия «Сохранить» замер исчезает

**Решение:**
1. Это **нормально**, если замер сохраняется в очередь (нет интернета)
2. Перейдите на экран **«История»** и проверьте, есть ли замер там
3. Если замер есть в истории, он сохранён локально
4. При появлении интернета замер будет отправлен автоматически

Синхронизация зависла

**Признак:** На экране синхронизации долго показывается прогресс, ничего не меняется

**Решение:**
1. Проверьте интернет (откройте браузер, посетите сайт)
2. Если интернет работает, нажмите **«Отмена»**
3. Подождите 1 минуту
4. Нажмите **«Синхронизация»** повторно
5. Если проблема повторяется, отправьте диагностический отчёт

Нет связи с сервером

**Признак:** Приложение показывает красный крест, синхронизация не работает

**Решение:**
1. Проверьте интернет-соединение:
- Откройте браузер и посетите сайт
- Если сайт не открывается, проблема в интернете
2. Если интернет работает:
- Перезагрузите приложение
- Если не помогло, перезагрузите телефон
3. Попробуйте синхронизировать снова

**Если всё ещё не работает:**
Отправьте диагностический отчёт
Свяжитесь с администратором

Приложение часто падает

**Решение:**
1. Обновитесь до последней версии
2. Очистите кэш: Настройки → Приложения → ДРП → Хранилище → Очистить кэш
3. Если падает при определённом замере, отправьте отчёт
4. Удалите и переустановите приложение

Отправка отчёта о проблеме

Если возникла проблема, которую вы не можете решить:

1. Нажмите кнопку **«Помощь»** в приложении (иконка с вопросом)
2. Выберите **«Отправить отчёт»**
3. Опишите проблему короткой фразой
4. Нажмите **«Отправить»**

Приложение отправит на сервер:
Описание проблемы
Логи приложения
Версию приложения и операционной системы
Информацию о дальномере
Последние замеры

Администратор получит отчёт и свяжется с вами.

Справочник экранов приложения

activity_app — главное окно приложения

Главная активность Android приложения, управляет навигацией между фрагментами и обработкой системных событий. Отвечает за инициализацию, аутентификацию, проверку обновлений и синхронизацию справочников при запуске.

alert_dialog_input_text — диалог ввода текста

Всплывающее окно для ввода текстовой информации (названия, примечания, коды). Используется в формах создания и редактирования замеров.

auth_fragment — вход в приложение

Экран аутентификации для входа по электронной почте и паролю. Проверяет учётные данные с сервером и загружает разрешения пользователя.

bluetooth_fragment — управление дальномером

Поиск дальномера, подключение к нему и отчёт о связи.

**Как опознаётся прибор.** В первую очередь по служебному признаку, который прибор
передаёт в эфир: он не зависит ни от имени, ни от адреса конкретного экземпляра.
Затем по имени, по префиксу адреса производителя и по памяти телефона — прибор, с
которым связь однажды встала, показывается сразу и во все следующие разы. Это важно
потому, что некоторые приборы **не передают имя в эфире вовсе**: своё название они
сообщают только после подключения.

**Список найденных устройств.** Под названием каждой строки написано, опознано ли
устройство как измерительный прибор, как оно найдено (BLE или классический поиск)
и его адрес. Опознанные приборы стоят вверху списка, затем устройства с именем,
затем безымянные: среди трёх десятков посторонних устройств прибор иначе не найти.

**Две кнопки показа.** «Показывать только приборы» оставляет в списке то, что
опознано как прибор. «Показать все устройства» показывает весь найденный эфир —
это запасной путь, когда прибор не опознался ни по имени, ни по адресу.
Переключение мгновенное: найденное не теряется и повторный поиск не нужен.

**Пустой список объясняет причину.** Если не найдено ничего — приложение просит
включить прибор и повторить поиск. Если найденное есть, но приборов среди него
нет, — приложение так и говорит, называет число найденных устройств и предлагает
показать их все или подключиться по адресу.

**Подключение по адресу** нужно, когда прибор не передаёт имя в эфире. Адрес
показан на самом приборе: меню → Инф. о приборе → Адрес Bt.

**Отчёт о подключении** и кнопка «Сообщить о проблеме с дальномером» собирают
журнал связи и отправляют его на сервер.

bosch_otg_fragment — файлы дальномера по USB

Экран для работы с файлами дальномера при подключении по USB On-The-Go (OTG). Позволяет просмотреть и передать файлы измерений с прибора на телефон.

bridge_crossing_fragment — измерения на мостах

Экран для выполнения замеров на мостах. Позволяет выбрать тип моста, направление и выполнить измерения параметров приближения строений.

Мостовой переход заводится кнопкой «Завести мостовой переход» внизу экрана:
в справочнике их нет, и до заведения замерять нечего.

create_measurements_fragment — создание нового замера

Экран для начала нового замера. Предлагает выбрать тип измерения (контактный провод, несущий трос, расстояние до опоры), дорогу, участок и направление. Под надписью «Нормы» показана норма справочника по каждому виду замера (пределы и пункт документа); кнопка «Своя норма для сравнения» открывает окно ввода своей нормы с обязательной причиной. Подробнее — раздел «Нормы: справочник и своя норма для сравнения».

create_opora_view — редактор параметров опоры

Вспомогательный компонент для ввода и редактирования параметров опоры (опора, платформа, расстояние и т.д.) в форме замера.

devices_fragment — список дальномеров

Экран со списком найденных дальномеров. Показывает адреса Bluetooth, уровень сигнала и позволяет выбрать прибор для подключения.

inter_track_distance_fragment — измерение расстояния между путями

Экран для выполнения специализированного замера расстояния между рельсами. Используется для проверки колеи (1520 мм, 760 мм и т.д.).

lab_fragment — контроль прибора по эталону

Экран отвечает на один вопрос: сходится ли прибор с эталоном.

**Тип контроля.** Вверху — список типов; у каждого своё название и свой эталон
(горизонталь и высота в миллиметрах). По умолчанию заведены положения
испытательного стенда ИС02.00.000: нулевое (760 × 0), А (1640 × 200), Б (250 × 1000).
Кнопка «Правка» меняет эталон текущего типа, она же позволяет завести свой —
стенд у бригады может быть другой. Переключение типа переносит сверку на его
эталон: серия у каждого типа своя и не смешивается.

**Приложение ДРП.** Эталоны стенда заданы от оси пути и головки рельса, а дальномер ДРП отсчитывает от своего шарнира, который стоит на 63,1 мм ближе к опорному рельсу и на 79,6 мм выше головки. Поэтому в ДРП показание перед сверкой переводится в систему оси пути (в разборе расчёта это отдельная строка «поправка конструктива ДРП»); в МИГ показание сверяется как есть. Калибровка по щупу тоже считается по постоянным конструкции ДРП — `docs/DRP-GEOMETRY.md`. Калибровка ДРП проверяется: колея по щупу должна быть 1505–1560 мм, наклон пути не больше 6,05° — иначе приложение называет причину («щуп не на рельсе или луч не в мишени», «прибор не сел на головку рельса») и калибровку не принимает; замер без калибровки ДРП не принимает вовсе.

**Серия замеров.** Каждый замер сразу сверяется с эталоном и попадает в список:
горизонталь и высота с отклонением. Под списком — сводка: сколько замеров,
среднее отклонение и размах. Среднее говорит о смещении прибора, размах — о
повторяемости; по одному замеру ни того, ни другого не видно. Лишний замер
удаляется из списка, вся серия — кнопкой «Очистить серию».

**Итог замера** выводится над серией крупно: замер, эталон, отклонение и вывод —
сошлось или нет и чем вызвано расхождение (углом или наклонной). Зелёный —
в пределах, красный — вышло за них.

**Разбор расчёта** под серией, свёрнут: исходные величины прибора с единицами,
калибровка, каждый промежуточный шаг с формулой, сверка прибора с самим собой.
Разворачивается нажатием на заголовок.

**Отчёт** собирается по серии текущего типа: таблица замеров с отклонениями и
сводка, файлом в PDF. Если замеров нет, приложение прямо говорит, по какому типу
их нет и что сделать.

**Журнал расчётов** уходит на сервер вместе со всей серией: там его пересчитывают
независимо и отвечают, сошёлся ли расчёт приложения с исходными числами прибора.

layout_header — заголовок экрана

Переиспользуемый компонент шапки экрана с логотипом, названием и меню опций. Используется на нескольких экранах.

list_items_fragment — список объектов (дороги, участки, станции)

Экран с иерархическим списком железных дорог, участков и станций. Используется для навигации по справочнику при выборе места замера.

measure_inter_track_view — ввод измерения между путями

Вспомогательный компонент для ввода результата измерения расстояния между путями. Показывает норму справочника и кнопку «Своя норма для сравнения»; результат проверяется по справочнику и по своей норме, если она введена.

measure_to_area_view — ввод измерения до площади

Вспомогательный компонент для ввода измерения расстояния до конструкции или площади. Может содержать несколько точек измерения.

measurements_list_fragment — история замеров

Экран со списком всех выполненных замеров. Показывает дату, место, тип, статус синхронизации. Позволяет просмотреть детали или удалить замер.

onboarding_fragment — первый запуск приложения

Экран приветствия и инструкции для первого запуска. Объясняет основные функции и требования к разрешениям.

params_height_path_view — ввод высоты и пути

Вспомогательный компонент для ввода параметров высоты от головки калибровочного рельса 
и направления (путь 1, путь 2 и т.д.) при замере контактного провода. Нормы междупутного расстояния и превышения высоты смежного пути показаны из справочника; своя норма вводится кнопкой «Своя норма для сравнения».

params_of_suppot_and_podveski_view — ввод параметров подвески

Вспомогательный компонент для ввода типа опоры и параметров подвески провода (высота подвески, расстояние между опорами). Нормы высоты подвески и расстояния до опоры показаны из справочника; своя норма вводится кнопкой «Своя норма для сравнения».

platform_fragment — карточка платформы

Экран платформы: тип и расположение, номер пути, километр и пикет, переход к замерам
самой платформы и к её объектам — навесу, торцевому ограждению, мостовому переходу и
опорам.

Если объекта у платформы ещё нет, приложение предлагает завести его на месте:
«У этой платформы не заведён навес. Завести и перейти к замерам?» → «Завести».
Заведённый объект сразу получает тип и виды замеров и уходит на сервер при
ближайшей синхронизации; в автономном режиме остаётся на телефоне.

profile_fragment — настройки

Версия приложения, пользователь и режим работы, подключённый прибор, переходы в
разделы и настройки.

Порядок сверху вниз: сведения о версии и пользователе, режим работы (со связью
или автономный), подключённое устройство, кнопки «Настройки блютуз» и
«Синхронизация с сервером», «Фото синхронизация» и «Лаборатория», затем «Быстрый
замер», «Проверить обновления», переключатель «Управление дальномером из
приложения», «Мои дороги», «Отправить журнал работы» и «Выйти».

**Управление дальномером из приложения.** Когда включено, приложение само задаёт
прибору режим измерения и точку отсчёта при выборе вида замера — и **проверяет,
что прибор действительно переключился**: подтверждением считается режим в ответном
кадре прибора, а не то, что команда ушла. При успехе выводится сообщение
«Дальномер переведён в режим … автоматически». Если подтверждения нет, приложение
говорит об этом прямо и просит переключить режим на самом приборе. Выключайте
переключатель только с прибором в руках: если замеры перестанут приходить —
выключите, и режим придётся выставлять вручную.

quick_measure_fragment — быстрый замер

Пробный замер без привязки к объекту. Открывается из профиля кнопкой
«Быстрый замер» — ни дорогу, ни участок, ни станцию, ни объект выбирать не нужно.

Кнопка «Провести замер» внизу спускает прибор. Над списком показано, что прибор
прислал последним: наклонная, угол, горизонталь и высота. Замер попадает в список
этого сеанса; под списком — сколько замеров и размах по наклонной и по углу.
Размах здесь единственное, что имеет смысл: он показывает повторяемость прибора,
а сверять попадание не с чем — эталона на этом экране нет.

**Ничего не сохраняется.** Список живёт, пока открыт экран: на телефоне он не
остаётся, в ведомость не попадает и на сервер не уходит. Отчёта здесь тоже нет —
экран для того, чтобы быстро проверить прибор или прицел, а не для работы.

Замер, который прибор не принял, виден строкой «НЕ ПРИНЯТ» с причиной, но в
список не идёт.

Если прибор не подключён, об этом сказано вверху экрана; подключается он на
экране Bluetooth.

railway_fragment — список железных дорог

Экран с полным справочником железных дорог. Позволяет выбрать дорогу для просмотра участков и станций.

railway_section_fragment — участок железной дороги

Экран с информацией о конкретном участке ж/д (направление, количество путей, станции, координаты).

report_fragment — отчёт о замере

Экран для просмотра и печати отчёта о выполненном замере. Выводит данные в формате ведомости; норма и отклонение в бланках берутся из справочника допусков, а своя норма замерщика печатается рядом с пометкой «норма замерщика». Необязательные поля «Норма замерщика для бланка» вердикт не определяют.

screen_measurements_fragment — замер на экране прибора

Экран для просмотра данных, полученных непосредственно от дальномера. Показывает значение измерения, статус подключения, 
а также допускаемые диапазоны (нормы) по всем видам замеров для текущего сооружения.

splash_fragment — экран заставки

Экран при запуске приложения с логотипом и кнопкой входа. Проверяет наличие обновления.

station_peregon_fragment — станция и перегон

Экран для выбора станции и направления перегона (между какими станциями выполнять замеры).

support_fragment — карточка опоры контактной сети

Экран заведённой опоры: наименование, километр, номер пути и пикет. Отсюда три перехода 
к замерам: «Замеры опоры» (выполняются двумя наведениями — сначала на сам объект опоры,
затем на точку подвеса контактной сети), «Контактный провод» и «Несущий трос». 
Кнопка «Сохранить» записывает правку карточки на телефоне, при наличии связи отправляет её на сервер.

Опора заводится кнопкой «Добавить» в списке опор станции или платформы: в окне
«Создание опоры» заполняются наименование, километр, номер пути и пикет. Заведённая опора
получает тип и виды замеров и при ближайшей синхронизации уходит на сервер; в автономном
режиме остаётся на телефоне.

track_fragment — карточка пути

Экран пути станции: паспортные признаки (категория, колея, тип рельсов и шпал,
допускаемая скорость), геометрия (план пути, радиус кривой, возвышение наружного
рельса, сторона кривой), признаки выбора нормы (чётность, назначение,
электрификация, «до реконструкции») и привязка по километру и пикету.

Признаки выбираются из списков, а не вводятся руками: сервер принимает только
значения справочника. Кнопка «Сохранить» пишет правку в базу телефона и, при
работе с авторизацией, отправляет её на сервер. Если сведения по пути утверждены
на сервере, правка отклоняется целиком — об этом приложение сообщает.

Все замеры отсчитываются от пути: от его оси и от уровня головки рельса, а норма
в кривой считается по радиусу и возвышению.

sync_fragment — синхронизация с сервером

Экран ручной синхронизации замеров. Показывает прогресс отправки, количество успешно синхронизированных замеров и ошибки при передаче.

union_measurement_list_fragment — объединённый список замеров

Экран со списком замеров, сгруппированных по сооружениям. Позволяет сравнивать замеры одного объекта, выполненные в разные времена.

web_view_fragment — внутренний браузер

Компонент для отображения веб-содержимого (справки, документации, внешних ссылок) внутри приложения.

which_direction — выбор направления движения

Экран для выбора направления (путь 1, путь 2, туда, обратно) при выполнении замера.

Требования ГОСТ 9238-2022

Приложение ДРП соответствует методике измерений, описанной в **ГОСТ 9238-2022 «Подвижной состав железных дорог. Методика контроля параметров приближения строений»**.

Все замеры, выполненные в приложении, используют формулы и допуски из этого стандарта.

Скачайте полный текст ГОСТ 9238-2022 на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Контакты поддержки

**Техническая поддержка:**
Email: support@alfagroup.su
Телефон: +7-XXX-XXX-XXXX (внутренний номер)

**Администратор системы:**
Email: admin@alfagroup.su

**Сообщить об ошибке в приложении:**
Используйте функцию **«Отправить отчёт»** в приложении
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