Приложение администратора ДРП

**Версия приложения:** 0.7.2
**Дата:** 2026-10-02


Что изменилось в 0.7.2

На экране «Ведомости» третья вкладка **«Смежные пути»** — ведомость междупутных расстояний и
превышения высоты смежных путей (решение №85). Подробно — раздел «Ведомость смежных путей» ниже.

Что изменилось в 0.7.1

Проект опоры, введённый замерщиком, подтверждает администратор (решение №72):

в разделе «Нормы» третья вкладка **«Предложения проекта»**: ожидающие, принятые и отклонённые предложения;
в карточке опоры — проект, его источник, кем и когда подтверждён, ожидающее предложение;
у нормы «от проекта» с непринятым проектом — пометка «з» и сноска, отклонение от проекта справочно, вердикта нет;
даты читаются и секундами эпохи, и в формате ISO.

Что изменилось в 0.7.0

новая вкладка «Контактная сеть — участок» на экране «Ведомости» (см. ниже), «Ведомость опоры» из карточек опоры и промера;
норма «от проекта» (решение №67): в шторке замера, карточке промера, печатной карточке и таблице точек стоит строка «Отклонение от проекта Δ …» с проектным значением и допуском на Δ; в «Справочнике норм» такая норма подписана «Допуск отклонения от проекта Δ»;
при неверном имени или пароле на входе показывается текст сервера, а не общая фраза;
все исправления 0.6.1 и 0.6.2 (список людей, объекты и координаты станции, сводка станции, сбой карты при выходе, пустые панели Справочника, Людей и Промеров).

Что это за приложение и чем оно не является

Приложение администратора — **отдельное приложение**, а не режим приложения
замерщика. Оно ставится рядом, своим значком, и работает с данными сервера:
справочником, замерами, людьми.

**Замеров оно не делает.** Ни дальномера, ни расчётов, ни автономной работы без
связи. Замеры снимает приложение замерщика «Альфа ДРП», которое живёт
своей жизнью и обновляется отдельно.

Приложение администратора работает **только при связи с сервером**: своей базы
у него нет, править или снимать замер без сети нельзя ни при какой роли — это
осознанное устройство, а не недоработка: администратор работает за столом, а
не на путях. Пять разделов — **Справочник, Обзор, Промеры, Люди, Карта** — не
на «пустой экран с ошибкой» при разрыве связи, а на последний загруженный
список с пометкой времени («Данные от ЧЧ:ММ — нет связи с сервером»). Очереди
на запись это не заводит — как только связь вернётся, экран сам подтянет
свежие данные при следующем открытии.

**Основной формат — планшет 10–11" в альбомной ориентации** (решение заказчика
от 23.09.2026). Телефон и портретная ориентация планшета — запасной формат:
работают, но раскладка проще (список и карточка — по очереди, не рядом).

Восемь разделов

На телефоне все разделы — в боковом меню. На планшете рельс слева вмещает семь
пунктов, поэтому восьмой раздел, **«Нормы»**, вынесен кнопкой над рельсом, рядом
с поиском; число в её подписи — сколько норм замерщиков ждут решения.

	Раздел
	Что можно
	Чего нет и почему

	**Обзор**
	реквизиты сети (дорог/участков/станций), пять плиток на реальных счётчиках, единый поиск и обновление из этой же шапки; таблица дорог/участков **со сводки сервера** (`/api/v1/summary/network/`, `…/road/`, `…/sector/`) с переходом «дорога → участок → справочник», блок «Требует внимания» — тот же счёт, что показывает **счётчик на значке раздела «Обзор»** в навигации (решение №60); список и карточка показаны **рядом, в две колонки**, если ширина экрана позволяет (планшет в альбоме)
	плитки «С отклонением» и «Давность промера» показывают числа, когда их присылает сервер; вердикт по каждому замеру — в карточке замера

	**Справочник**
	дорога → участок → станция → карточка станции (объекты, пути, **замеры станции** с отбором по объекту и виду замера) → карточка объекта (вся история: замеры по точкам, фотографии, комментарии, хронология); список и карточка показаны **рядом, в две колонки**, если ширина экрана позволяет (планшет в альбоме); при потере связи — последний загруженный список с пометкой времени
	правка справочника (мастер заведения объектов) — отдельная задача

	**Карта**
	вертикаль масштаба «Сеть → Дорога → Участок → Станция»: сужение по дороге/участку (серверными параметрами — лёгкий гео-вызов), подписи станций, переключатель подложки «Спутник / Схема / Спутник + схема» с прозрачностью слоя путей; **переключатель «Проведённые замеры»** на уровнях сеть/дорога/участок (на станции замеры видны всегда): станции уходят в фон, поверх — метки замеров; отбор по периоду (неделя, месяц, квартал, год, весь, свой), дороге и участку, замерщику, виду объекта (можно несколько), «только с фото»; метка синяя — со снимком, светло-синяя — без; нажатие открывает **карточку промера** (см. ниже), на группе меток — список «кто · когда · что · фото»
	цвет метки не говорит о вердикте; полные списки замеров сети режутся потолком выгрузки приложения (до 20 000 точек)

	**Динамика**
	пары «было — стало» по выбранному объекту: значение, дата, разность в мм
	порога значимости и оценки «в пределах погрешности» нет — заказчик снял это требование 24.09.2026 (решение №59); разность показана как факт, не как вердикт

	**Промеры**
	журнал выездов (замерщик + дата, на клиенте — сущности «обход» на сервере нет); список и деталь выезда показаны **рядом, в две колонки**, если ширина экрана позволяет; шторка замера с переходом «На карте»
	привязки к прибору и плану нет — на сервере нет таких полей

	**Ведомости**
	две вкладки: **«Бланк объекта»** (выбор объекта и даты, «Сформировать» — бланк сервера открывается на экране) и **«Контактная сеть — участок»** (ведомость состояния контактной сети по участку или станции); **«Печать»** — системный диалог печати (А4, принтер или «Сохранить как PDF»)
	бланк строится сервером; приложение его не правит

	**Нормы**
	«На коррекцию» — нормы, которые замерщики ввели для сравнения: принять в справочник или отклонить; «Справочник норм» — допуски только для чтения, с пунктом ГОСТ и значением ГОСТ у правленых норм
	правка норм и возврат к ГОСТу — в новом кабинете (основной интерфейс)

	**Люди**
	список работников (список и карточка **рядом, в две колонки**, если ширина экрана позволяет), карточка (смена пароля, заморозка, роль), заведение, область доступа деревом; вкладка «Роли и видимость» — таблица, что реально различается по роли, только для чтения
	правка матрицы ролей — не предусмотрена никаким документом состава


|---|---|---|

Карточка объекта — вся история

Открывается из Справочника (станция → объект). На ней:

**Замеры по точкам** — выбор промера (даты выезда) чипами сверху, таблица
точек: точка, значение в целых миллиметрах, вид, направление, замерщик.
Столбец «Норма» показывает **вердикт сервера**: «✓ в норме» или «✕ вне нормы», отклонение
от номинала в миллиметрах и норму справочника. Если замерщик ввёл свою норму
для сравнения, она стоит рядом с пометкой «норма замерщика». Если сервер не
прислал норму (сервер без банка норм), строка так и пишет, нулём её не заменяет.
**Фотографии** — сетка миниатюр, нажатие открывает снимок во весь экран
с увеличением щипком и кнопкой «Поделиться».
**Комментарии** — заметки, которые замерщик оставил к своим замерам.
**Хронология** — лента промеров объекта, новые сверху.
**Шторка замера** — нажатие на любую строку замера (в таблице точек,
в хронологии, в детали выезда «Промеров») открывает панель снизу:
вердикт и отклонение, значение, норма с пунктом ГОСТ, норма замерщика,
точка, направление, вид, дата, замерщик, координаты, км и пикет, снимки,
текст примечания; кнопка «Карточка промера» открывает замер целиком.

Ведомости: показ и печать

С версии 0.6.0 бланк **открывается и печатается в приложении** (решение заказчика
№63: бланки печатные, данные — из общего банка данных, метролог согласовал).
Бланк строит сервер: норму он берёт из справочника допусков — того же, что
показан в карточке замера, поэтому два разных вердикта об одном объекте
невозможны.

1. Откройте «Ведомости», нажмите «Объект» и выберите станцию и объект.
2. При необходимости впишите дату промера в виде ГГГГ-ММ-ДД. Пусто — последний
промер. Дата проверяется на месте.
3. «Сформировать» — бланк загрузится с сервера и появится на экране; щипком его
можно увеличить.
4. «Печать» — системный диалог печати: бумага А4, принтер или «Сохранить как PDF».
Кнопка включается, когда бланк загрузился целиком.

Бланк загружается тем же защищённым соединением, что и остальные данные; ключ
доступа в адрес не попадает. Если сервер отказал, причина показывается на экране
(код и текст сервера); отказ по правам («нельзя именно это действие») не
выбрасывает на вход. У проводов (несущий трос, контактный провод) формы бланка
нет.

Ведомость состояния контактной сети

С версии 0.7.0 (решение заказчика №65) на экране «Ведомости» есть вкладка **«Контактная сеть — участок»**.
Форма — приложение В «Формы отчётности»: на листе А4 одна опора — одна строка; графы: № п/п, № опоры,
№ пути, км и ПК (вид «1193пк0+02,77»), расстояние от оси пути до опоры проектное и фактическое после
ремонта (м, два знака), высота контактной подвески проектная и фактическая (мм). Под таблицей — сноски норм
и подписи ПМС, ПЧ, ЭЧ. Ведомость строит сервер; приложение показывает её и печатает так же, как другие бланки.

Что задать в форме:

1. **Участок или станция.** Переключатель «Участок» — выбор дороги, затем участка; переключатель «Станция» —
поиск по названию (от двух знаков) и выбор из найденных. Нужно что-то одно.
2. **Чётность пути:** любая, нечётный или чётный.
3. **Диапазон:** «км с / ПК с» и «км по / ПК по» — необязательно. ПК указывается вместе с километром;
«с» не может быть больше «по».
4. **Период замеров:** даты «с» и «по» (включительно), необязательно. На сервер уходит полуоткрытый
интервал со смещением часового пояса устройства; кнопка «Сбросить» очищает обе даты.
5. **Подразделения:** номера ПМС, ПЧ, ЭЧ для подписей. Не заданы — под таблицей остаётся пустая черта
для ручной записи.

«Сформировать ведомость» проверяет ввод на месте (например, «Выберите участок или станцию»). Если сервер
отказал (ответ 400), текст отказа показывается на экране словами сервера; остальные ошибки — как у других
бланков. Нормы в ведомости — из справочника допусков; отметки у фактических значений и сноски печатает сервер.

**Ведомость одной опоры.** В карточке опоры (Справочник) кнопка «Ведомость опоры», а в карточке промера
опоры — «Ведомость опоры на дату»: они открывают экран «Ведомости» с этой опорой, и бланк формируется той же
формой на одну строку (на карточке промера сразу на день промера).


Ведомость смежных путей

С версии 0.7.2 (решение заказчика №85) на экране «Ведомости» есть вкладка **«Смежные пути»**.
Ведомость собирает замеры с экрана приложения замерщика «Параметры высоты смежных путей»:
одна точка — одна строка, в ней километр, пикет и направление, междупутное расстояние и
превышение высоты смежного пути, у каждой величины норма справочника и вывод «в норме»,
«ОТСТУПЛЕНИЕ» или «не выносится» (если в справочнике нормы нет).

Замеры этих видов приходят с телефона без привязки к станции, поэтому станцию выбрать
нельзя. Отбор — по периоду (даты «с» и «по» включительно, ГГГГ-ММ-ДД) и по диапазону
километров и пикетов. Наименование участка и чётность пути печатаются только в шапке.
Видимость обычная: суперадминистратор видит все замеры, замерщик — свои, администратор и
наблюдатель с ограниченной областью доступа такие замеры не видят — у них нет места в
области. Утверждённой формы для этих величин нет, вёрстка — по образцу ведомости опор.
Тот же бланк есть в новом кабинете ДРП (вкладка «Смежные пути» в «Ведомостях») и в
приложении замерщика.

Предложения проекта опоры

Проектные значения опоры — расстояние от оси пути и высота подвески — подтверждает администратор.
Если замерщик ввёл проект на месте, он не становится проектом сразу: значения ждут решения.

Вкладка «Предложения проекта» в разделе «Нормы» показывает опору (вид, номер, станция, участок),
**проект сейчас** с источником («по проектной документации», «введён администратором», «принят
администратором от замерщика»), **предложение** замерщика и кто, когда и почему его внёс. Переключатель
«Ожидают / Принятые / Отклонённые» показывает и разобранные предложения: кто решил, когда, с какой причиной
и сколько замеров пересчитано.

**Принять проект** (суперадминистратор и администратор): поля заполнены предложенными значениями;
причина обязательна. По каждому виду проекта (расстояние, высота): если значение не менять, проектом
станет значение замерщика (источник «принят от замерщика»); если поправить число — проект будет введён
администратором; если стереть значение — этот вид не принимается, подтверждённый проект остаётся.
Когда по обоим видам принимать нечего, запрос не отправляется, приложение пишет «Нечего принимать —
отклоните предложение». Проект — целое число миллиметров: дробное значение приложение не округляет, а
отклоняет на месте с подсказкой «Проект — целое число миллиметров, например 3470». Отказы сервера
показываются его словами; если предложение совпадает с подтверждённым проектом, к ним добавлено
«Проект уже такой — предложение можно только отклонить», а если значение не принято сервером —
«Проверьте значения: целые миллиметры». После принятия сервер один раз пересчитывает замеры этой опоры,
снятые по непринятому проекту.
**Отклонить:** комментарий обязателен; проект опоры остаётся прежним.

**Пометка «з».** Пока проект только предложен, у замера с нормой «от проекта» отклонение показано справочно
(«Отклонение от проекта Δ +12 мм справочно (проект 3 480 мм з)») с пометкой: «з — проектное значение введено
замерщиком и не подтверждено; отклонение от проекта приведено справочно, вердикт не выносится». После
подтверждения проекта вердикт выносится обычным порядком.

**Карточка опоры** показывает проект, его источник, кем и когда он подтверждён и ожидающее предложение
замерщика. Если сервер не отдал данные проекта, блока нет.

Нормы и коррекция

Раздел «Нормы» (решения №63 и №64) объединяет банк норм с рабочим местом
администратора.

**На коррекцию.** Если норма справочника не соответствует обстановке на месте,
замерщик в приложении вводит свою норму для сравнения. На сервер уходят отдельно
норма справочника на момент промера, норма замерщика и фактическое значение;
такой замер попадает в этот список. Карточка показывает объект, вид замера,
факт, **норму справочника и норму замерщика с отклонениями по обеим**, кто
вводил, когда и почему.

**Принять в справочник** (суперадминистратор и администратор) — норма замерщика
становится действующей нормой справочника как **ручная правка**. Значения
подставлены из нормы замерщика, их можно уточнить; **причина обязательна**.
Значение ГОСТ при этом сохраняется, правка записывается с автором и временем.
Пустое или стёртое поле предела означает «оставить значение справочника»: приложение
отправляет серверу явное «пусто» (null); непонятный
ввод (например, «1o50») приложение не принимает, а просит вписать число или
оставить поле пустым.
**Отклонить** — норма справочника остаётся прежней; **комментарий обязателен**.
Наблюдатель список видит, действий у него нет. Отказ сервера показывается его
словами (например, «замер уже разобран»).

**Пометка у замера.** Замер, у которого есть норма замерщика, помечен в шторке, в
карточке промера и в печатной карточке: «норма замерщика — на коррекции, требуется
коррекция справочника», после решения — «принята в справочник» или «отклонена».

**Норма прибора не совпала со справочником.** Если норма, присланная прибором, не
совпала со справочником допусков, сервер считает отклонение по справочнику, а замер
попадает в «На коррекцию». У такого замера в шторке, карточке промера, печатной
карточке и в списке коррекций стоит пометка «Норма, переданная прибором, не совпала со
справочником допусков; отклонение посчитано по норме справочника» и присланные прибором
значения; причина в списке — «норма прибора не совпала со справочником». Если норма прибора
ещё не перепроверена, потому что высота точки не принята, стоит пометка «Высота точки не принята —
норма прибора не перепроверена».
Такую строку **нельзя принять значениями прибора**: форма «Принять в справочник» для
неё пустая, принять можно только исправленные значения, введённые вручную (значения,
равные присланным прибором, приложение не пропустит); иначе строку нужно отклонить.

**Справочник норм** — допуски только для чтения: название, пункт ГОСТ 9238-2022,
действующие пределы; у правленой нормы — значение ГОСТ, причина и время правки;
условия применения (вид платформы, габарит, радиус, скорость, высотная зона).
Править нормы и возвращать их к ГОСТу нужно в новом кабинете.

Если сервер ещё без банка норм, раздел говорит об этом прямо («На сервере ещё
нет банка норм»), а не показывает пустой список, который выглядел бы как «коррекций
нет».

Карточка промера

Открывается нажатием на метку замера на карте (и кнопкой «Карточка промера» в
шторке замера). Это законченный экран:

**Замер**: замерщик, дата проведения, тип измерения, значение, точка, направление,
фотографии (есть/нет), место (координаты, км, пикет, путь).
**Норма**: вердикт, отклонение, норма справочника с пунктом ГОСТ, норма
замерщика рядом с пометкой — по `norm_check` сервера.
**Переходы**: «Карточка объекта», «На карте», «Сравнить с прошлым промером»
(Динамика по этому объекту). Они доступны, когда известен вид объекта; с карты
он известен всегда.
**Отчёты по промеру**: «Ведомость объекта на дату промера» (бланк открывается
сразу; дата берётся по UTC, как её отбирает сервер); «Печать карточки» (А4 или
PDF); «Промер в Excel» и «История объекта в Excel» — файл CSV для Excel
(кодировка с меткой BOM, разделитель «;», десятичная запятая), который
передаётся через системное «Поделиться» — сохранить на устройство, отправить
по почте.
**Весь промер**: все замеры этого замерщика на этом объекте за тот же местный
день, строка текущего замера отмечена; нажатие на другой замер открывает его
карточку. Если остальные замеры не загрузились, показан один этот замер с
пояснением.
**Фотографии** (нажатие — на весь экран) и **комментарий замерщика**.

Время замера показывается в часовом поясе устройства.

Единый поиск

Значок лупы — в шапке на телефоне, отдельной кнопкой над навигационной полосой
на планшете. Открывается из **любого** раздела. Ввод от двух знаков ищет
одновременно **дороги, участки, станции, объекты и людей** — в пределах
выданной области доступа. Нажатие на найденную строку открывает её карточку
(станцию/объект — в Справочнике, человека — в Людях).

Журнал работы и отправка отчёта о проблеме

Приложение с 0.5.0 ведёт журнал текущего запуска (переходы по экранам,
нажатия, ошибки сети) — как и приложение замерщика. Кнопка «Отправить отчёт о
проблеме» (Обзор, под карточкой текущего пользователя) уходит на тот же
сервер, что и диагностика замерщика, одной кнопкой, без набора текста. При
аварийном завершении приложение **само** отправляет отчёт при следующем
запуске — ничего нажимать не нужно.

Проверка и установка обновления

Кнопка «Проверить обновление» — там же, на Обзоре, рядом с версией
приложения. Показывает, доступна ли более новая сборка, и предлагает скачать
и установить её одной кнопкой (подтверждение системного установщика всё равно
потребуется — без согласия человека Android обновление не поставит).
Приложение также само проверяет обновление при запуске, но не чаще раза в
сутки — если на сервере версия новее установленной, придёт заметное
сообщение (решение №60), нажимать ничего для самой проверки не нужно.

Основной путь проверки — сервер (`/api/v1/app-release/?product=`, сервер
различает МИГ/ДРП администратора от замерщика); если сервер недоступен,
приложение проверяет манифест раздачи, как и раньше.

Установка

1. Откройте на планшете или телефоне страницу `https://orbi.su` и наведите
камеру на QR-код карточки «Администратор ДРП», либо нажмите кнопку
скачивания.
2. Разрешите установку из этого источника, если Android спросит.
3. Установите и откройте приложение.

Приложение администратора и приложение замерщика **не мешают друг другу**: у
них разные значки, разные названия и разные идентификаторы. Их можно держать
на одном устройстве одновременно.

Вход

Логин и пароль выдаёт суперадминистратор или ваш администратор. Вход идёт по
**имени учётной записи**, не по адресу почты. Вход держится **30 дней**
(решение №61) — заново вводить пароль на своём устройстве каждый раз не
нужно; по истечении срока или при отзыве токена сервером приложение само
вернёт на экран входа с понятным сообщением (см. «Если что-то пошло не так»).

Если вход не проходит:

**«Неверные данные»** — опечатка в имени или пароле;
**«Учётная запись отключена»** — вашу запись заморозили, обратитесь к
суперадминистратору;
**нет ответа, крутится ожидание, затем «неизвестная ошибка»** — нет связи
с сервером. Проверьте, открывается ли в браузере устройства
`https://api.mig.orbi.su` (для ДРП — `api.drp.orbi.su`).

Правила видимости

**Администратор и наблюдатель видят все замеры своей области, только на
чтение** (решение заказчика от 23.09.2026). Записывать или исправлять
замер из приложения администратора нельзя ни при какой роли — этим
занимается только замерщик в поле.
**Область доступа определяет справочник целиком:** дороги, участки,
станции, объекты, замеры, журнал выездов и динамику видно только в
границах выданной области.
**Нельзя трогать равного и старшего.** Администратор не может ни сменить
пароль, ни заморозить, ни даже открыть карточку другого администратора
или суперадминистратора. Если попытаться, приложение покажет отказ сервера
его словами (например, «Карточка недоступна: не своя учётная запись, не
суперадминистратор и не в своей области») и **оставит вас на том же
экране** — вход при этом не сбрасывается.
**Нормы принимают и отклоняют суперадминистратор и администратор;** у наблюдателя
и замерщика этих действий нет. Правка норм — только в новом кабинете.
**Роли назначает только суперадминистратор.** При заведении сотрудника
выбор роли видит только суперадминистратор. Администратору поля «Роль» в
форме нет: сотрудник заводится **замерщиком**, о чём форма пишет прямо, а
другую роль ему потом может назначить суперадминистратор в карточке. Пока
приложение уточняет вашу роль (доли секунды после открытия формы), кнопка
«Завести» неактивна.
**Учётные записи не удаляются, а замораживаются.** За работником числятся
его замеры — это производственный документ, а не его имущество.

Если что-то пошло не так

Нажмите «Отправить отчёт о проблеме» на Обзоре — журнал текущего запуска
уйдёт на сервер сам. Дополнительно сообщите администратору системы: **какое
приложение** (администратора или замерщика), **его версию** (видна на экране
входа, на Обзоре и в списке приложений устройства), **что делали** и **что
увидели дословно**. Снимок экрана помогает больше любого описания.

Если сессия истекла или сервер отклонил токен — приложение само возвращает
на экран входа с сообщением «Сессия завершена — войдите снова», с какого бы
экрана это ни произошло. Так бывает при ответе сервера 401 и при ответе 403,
в котором сервер прямо говорит о входе (токен недействителен, учётные данные
не предоставлены).

Любой другой отказ 403 — это **запрет действия, а не конец сессии**: сервер
не разрешает именно это действие вашей роли или в вашей области. Приложение
показывает текст отказа сервера и оставляет вас на экране; вход сохраняется.
Последние загруженные данные при таком отказе не подставляются — они
показываются только при потере связи.

Чем это приложение отличается от веб-кабинета

Веб-кабинет умеет всё то же и сверх того. Приложение администратора — чтобы
быстро посмотреть объект, замер или человека с планшета, без компьютера под
рукой.




