Руководство пользователя мобильного приложения МИГ

**Версия приложения:** 0.1.1 (код ${app-version-code})  
**Версия сервера:** 1.0.0  
**Дата:** 2026-09-10

Обзор приложения

Приложение МИГ предназначено для **мобильного измерения габаритов подвижного состава и приближения строений** на железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Замерщик в полевых условиях может:
Выполнять замеры с помощью лазерного дальномера Bosch
Сохранять результаты локально на устройстве
Синхронизировать данные с сервером при наличии интернета
Получать обновления приложения и справочников

**Минимальные требования:**
Android 6.0 (API уровень 24) и выше
Оперативная память: 2 ГБ
Свободное место: 100 МБ
Bluetooth для подключения дальномера
Интернет-соединение для синхронизации (WiFi или мобильная сеть)

Установка и обновление

Скачивание APK

1. На компьютере откройте кабинет МИГ: `https://mig.mig.orbi.su/`
2. Введите учётные данные и войдите
3. Откройте раздел **«Загрузки»** или **«Приложение»**
4. Найдите ссылку на **МИГ-0.1.1.apk**
5. Сохраните файл на компьютер

Установка на телефон

1. Подключите телефон к компьютеру USB-кабелем
2. На телефоне разрешите доступ к файлам (если потребует)
3. Найдите файл МИГ-0.1.1.apk в памяти телефона
4. Коснитесь файла для запуска установки
5. Нажмите **«Установить»** в системном диалоге
6. Дождитесь завершения установки
7. Нажмите **«Открыть»** для первого запуска

**Если возникает ошибка «Неизвестные источники»:**
Откройте Настройки телефона
Перейдите в **Безопасность** → **Неизвестные источники**
Включите разрешение
Повторите установку

Обновление приложения

Приложение проверяет наличие новой версии при каждом запуске:
Если доступна новая версия, появится уведомление на заставке
Нажмите **«Обновить»** для автоматического скачивания и установки
Обновление можно выполнить **без входа в систему** и **без интернета** (за исключением скачивания)

Первый запуск и аутентификация

Заставка приложения

При первом запуске вы увидите экран с логотипом и кнопкой **«Вход»**.

Вход по электронной почте

1. Нажмите **«Вход»** на заставке
2. Введите ваш email (выданный администратором)
3. Введите пароль
4. Нажмите **«Вход»**

Приложение проверит учётные данные с сервером и загрузит ваши разрешения.

Разрешения на первом запуске

Операционная система Android потребует разрешить:
**Доступ к сети** — для синхронизации с сервером ✓ **Разрешите**
**Доступ к хранилищу** — для сохранения замеров на устройстве ✓ **Разрешите**
**Включение Bluetooth** — для подключения дальномера ✓ **Разрешите**
**Определение местоположения** — для GPS (опционально) ✓ **Рекомендуем разрешить**

Если случайно отказали, откройте **Настройки → Приложения → МИГ → Разрешения** и включите их.

Синхронизация при входе

После входа приложение:
1. Загружает справочник железных дорог (может занять 30 секунд)
2. Загружает список вашего подразделения и станций
3. Проверяет статус синхронизации замеров
4. Переходит на главный экран

**Внимание:** Если синхронизация не завершилась, приложение будет работать в автономном режиме с загруженным ранее справочником.

Подключение дальномера Bosch

Включение Bluetooth на телефоне

Перед подключением дальномера убедитесь, что **Bluetooth включен**:
1. Откройте Настройки телефона
2. Перейдите в **Bluetooth**
3. Включите переключатель
4. Телефон начнёт искать устройства поблизости

Включение дальномера

1. Нажмите кнопку **питания** на дальномере (обычно сверху)
2. Дождитесь включения (примерно 2 секунды)
3. Светодиод загорится зелёным или синим цветом

Поиск дальномера в приложении

1. На главном экране приложения нажмите **«Дальномер»** (иконка с лазером)
2. Приложение начнёт поиск устройств Bluetooth поблизости
3. В списке найдите ваш прибор (обычно **дальномер Bosch** или похожее название)
4. Коснитесь названия в списке

Если дальномер не видно

**Проверьте:**
1. Дальномер включен? (светодиод горит)
2. Bluetooth включен на телефоне?
3. Расстояние менее 10 метров?
4. Прибор не подключен к другому устройству?

**Попробуйте:**
Нажмите кнопку **«Показать все устройства»** для поиска по BLE
Если знаете MAC-адрес прибора, используйте **«Подключиться по адресу»**
Перезагрузите дальномер (выключите и включите)
Перезагрузите телефон

**Если так и не подключилось:**
1. Нажмите кнопку **«Сообщить о проблеме с дальномером»**
2. Приложение отправит диагностику на сервер
3. Администратор сможет разобраться

Проверка подключения

После успешного подключения:
Иконка дальномера на главном экране будет зелёной
На экране **«Дальномер»** появится статус **«Подключен»**
Вы сможете нажимать кнопку на приборе для измерений

**Диагностический отчёт:**
Если понадобится справка о состоянии подключения:
1. Перейдите на экран **«Дальномер»**
2. Нажмите **«Отчёт о подключении»**
3. Приложение отправит подробный отчёт на сервер

Режимы измерения и автоматическое переключение

**Важно:** Приложение **автоматически переключает дальномер в нужный режим**. Вам не нужно ничего делать на приборе.

Режимы, которыми управляет приложение

	Режим
	Когда используется
	Что измеряем

	**Контактный провод**
	Измерение параметров над проводом
	Высота, расстояния провода

	**Несущий трос**
	Измерение параметров над тросом
	Высота над тросом, сечение

	**Расстояние до опоры**
	Все остальные измерения
	距离 до конструкций, ограждений

	Кнопка
	Функция
	

	**Новый замер**
	Начать новое измерение
	

	**История замеров**
	Посмотреть сохранённые замеры
	

	**Синхронизация**
	Отправить данные на сервер
	

	**Дальномер**
	Подключить/проверить прибор
	

	**Справочник**
	Просмотреть справочник дорог
	

	**Профиль**
	Настройки, выход, помощь
	

	Поле
	Описание
	

	**Имя**
	Ваше полное имя
	

	**Email**
	Email для входа
	

	**Должность**
	Роль в системе
	

	**Подразделение**
	Ваше подразделение РЖД
	

	**Версия приложения**
	Текущая версия
	

	**Версия справочника**
	Дата последнего обновления справочника дорог
	

	**Размер кэша**
	Объём загруженных данных на телефоне
	

	Кнопка
	Функция
	

	**Очистить кэш**
	Удалить загруженные справочники (будут загружены снова)
	

	**Справка**
	Открыть встроённую помощь
	

	**О приложении**
	Информация о версии и лицензиях
	

	**Выход**
	Выйти из учётной записи и вернуться на заставку
	


|-------|-------------------|-------------|

**Как это работает:**
1. Вы выбираете тип замера в приложении
2. Приложение отправляет команду дальномеру
3. Дальномер переходит в нужный режим автоматически
4. Вы нажимаете кнопку на приборе для измерения

**Вам не нужно:**
Нажимать кнопки на приборе для смены режима
Настраивать параметры дальномера
Помнить, в каком режиме находится прибор

Откидной штифтт как точка отсчёта

**Обязательное требование:** Замер принимается только если он сделан **от откидного штифтта** дальномера.

**Откидной штифтт** — это небольшой металлический выступ на нижней части дальномера Bosch. Он служит точкой отсчёта для измерений.

**Как выполнить правильный замер:**
1. Прижмите откидной штифт к поверхности или выступу на опоре
2. Нацельте лазер прибора на цель (провод, трос, расстояние)
3. Нажмите кнопку на приборе для измерения
4. Приложение получит расстояние и выведет результат

**Если замер не принялся:**
Проверьте, что штифт касается исходной поверхности
Попробуйте снова
Приложение сообщит об ошибке, если измерение неправильное

Выполнение замера: пошаговый сценарий

Сценарий 1: Измерить высоту контактного провода

1. На главном экране нажмите **«Новый замер»**
2. Выберите **«Контактный провод»**
3. Приложение переключит дальномер в режим контактного провода
4. Выберите дорогу, участок, направление (меню подскажет)
5. Укажите тип сооружения (опора, моста, зависимость от маршрута)
6. Нажмите **«Готово»** для перехода к измерению

**На месте измерения:**
1. Прижмите откидной штифт дальномера к нижней точке на опоре
2. Нацельте лазер на контактный провод
3. Нажмите кнопку на приборе (или в приложении)
4. Приложение получит расстояние и покажет результат
5. Проверьте, что результат разумный (например, не 0 или не 1000 м)
6. Убедитесь, что для этого вида замера задана величина (например, высота, расстояние)
- Если величина не задана, приложение остановит замер и объяснит, что выбрать
7. Нажмите **«Сохранить»** для сохранения замера

**После сохранения:**
Замер сохраняется локально на телефоне
Если есть интернет, приложение отправит его на сервер
Если нет интернета, замер будет синхронизирован позже

Сценарий 2: Измерить расстояние до опоры

1. На главном экране нажмите **«Новый замер»**
2. Выберите **«Расстояние до опоры»** или **«Другое»**
3. Выберите тип конструкции (расстояние, ограждение, платформа)
4. Укажите параметры (длина, высота, направление)

**На месте измерения:**
1. Прижмите откидной штифт дальномера к исходной точке
2. Нацельте на целевую точку на опоре
3. Нажмите кнопку на приборе
4. Приложение выведет расстояние
5. Нажмите **«Сохранить»**

Главный экран и навигация

После входа вы попадаете на **главный экран** с меню основных функций:

Кнопки главного экрана

|--------|---------|

История замеров

Просмотр списка

1. На главном экране нажмите **«История замеров»** (иконка со списком)
2. Приложение выведет список всех замеров, выполненных на этом телефоне
3. Замеры отсортированы по дате (новые сверху)

Информация о замере

Для каждого замера видно:
**Дата и время** — когда выполнен
**Дорога и участок** — где измеряли
**Тип измерения** — что измеряли (высота, расстояние и т.д.)
**Статус синхронизации** — отправлен на сервер или нет
- ✓ Зелёная галочка = отправлен
- ↻ Синий символ = ожидает отправки
- ⚠ Жёлтый значок = ошибка при отправке

Просмотр деталей замера

Нажмите на замер в списке для просмотра:
Полного результата измерения
Координат GPS (если доступны)
Привязки к сооружению
Истории синхронизации

Удаление замера

Длительное нажатие на замер → **«Удалить»** → подтвердите

**Внимание:** Удалённый замер невозможно восстановить, если он не был синхронизирован на сервер.

Синхронизация с сервером

Автоматическая синхронизация

Приложение синхронизирует замеры автоматически:
**При наличии WiFi** — сразу после сохранения замера
**При мобильной сети** — после выполнения нескольких замеров (чтобы не расходовать трафик)
**В фоне** — время от времени, даже если приложение не открыто

Ручная синхронизация

1. На главном экране нажмите **«Синхронизация»** (иконка со стрелками)
2. Приложение начнёт отправку замеров
3. Будет выведен статус: сколько замеров отправляется
4. После завершения — количество успешно отправленных замеров

Проблемы при синхронизации

**Если синхронизация зависла:**
Проверьте интернет-соединение (откройте браузер)
Попробуйте повторить синхронизацию
Перезагрузите приложение

**Если появилась красная ошибка:**
Запишите код ошибки (обычно число или текст)
Отправьте отчёт администратору (см. ниже)
Попробуйте синхронизировать позже

Отправка диагностического отчёта

Если синхронизация не работает:
1. На экране синхронизации или истории нажмите **«Отправить отчёт»**
2. Приложение соберёт логи, версию приложения, версию операционной системы
3. Отправит отчёт на сервер
4. Администратор получит информацию и свяжется с вами

Встроённый справочник железных дорог

Доступ к справочнику

1. На главном экране нажмите **«Справочник»** (иконка с картой)
2. Приложение выведет список железных дорог

Структура справочника

Справочник организован иерархически:

Железные дороги (42)
├── Российские железные дороги (16)
│   ├── Первая дорога
│   │   ├── Участок 1 (10 станций)
│   │   ├── Участок 2 (15 станций)
│   └── ...
├── Региональные дороги (26)
└── ...

Поиск станции

1. На экране справочника используйте поле **поиска** (иконка с лупой)
2. Введите название или код станции
3. Приложение выведет результаты
4. Нажмите на станцию для просмотра деталей

Использование при замере

Справочник используется автоматически:
Когда вы начинаете новый замер, приложение предлагает выбрать дорогу и станцию
Из справочника подтягиваются координаты и коды
Справочник работает **без интернета** (загружается один раз)

Обновление приложения и справочников

Проверка обновления

Приложение автоматически проверяет наличие новой версии:
При каждом запуске
Один раз в час (если приложение открыто)

Установка обновления

**На заставке:**
1. Если доступна новая версия, нажмите **«Обновить»**
2. Приложение скачает новый APK
3. Появится системное диалог установки
4. Нажмите **«Установить»**
5. Приложение перезапустится с новой версией

**Обновление справочника:**
Справочник дорог и станций обновляется автоматически
Обновление происходит в фоне при наличии WiFi
Приложение всегда работает с последней версией справочника

Профиль и настройки

Доступ к профилю

На главном экране нажмите **«Профиль»** (иконка с человеком)

Информация в профиле

|------|---------|

Кнопки в профиле

|--------|---------|

Типовые ошибки и решения

Приложение не запускается

**Признак:** При нажатии на значок ничего не происходит или показывается ошибка

**Решение:**
1. Перезагрузите телефон
2. Откройте Настройки → Приложения → МИГ → Хранилище → Очистить кэш
3. Запустите приложение повторно
4. Если не помогло, удалите и переустановите приложение

Забыли пароль

**Решение:**
1. На экране входа нажмите **«Забыли пароль?»**
2. Введите email
3. На email придёт ссылка для сброса пароля
4. Перейдите по ссылке в браузере
5. Установите новый пароль
6. Войдите в приложение с новым паролем

Bluetooth не находит прибор

**Признак:** При поиске дальномер не появляется в списке

**Решение:**
1. Убедитесь, что Bluetooth **включен** на телефоне
2. Включите дальномер (светодиод должен гореть)
3. Подождите 3 секунды
4. Нажмите **«Обновить»** на экране поиска
5. Если не поможет, переходите к разделу «Сообщить о проблеме»

Замер не сохраняется

**Признак:** После нажатия «Сохранить» замер исчезает

**Решение:**
1. Это **нормально**, если замер сохраняется в очередь (нет интернета)
2. Перейдите на экран **«История»** и проверьте, есть ли замер там
3. Если замер есть в истории, он сохранён локально
4. При появлении интернета замер будет отправлен автоматически

Синхронизация зависла

**Признак:** На экране синхронизации долго показывается прогресс, ничего не меняется

**Решение:**
1. Проверьте интернет (откройте браузер, посетите сайт)
2. Если интернет работает, нажмите **«Отмена»**
3. Подождите 1 минуту
4. Нажмите **«Синхронизация»** повторно
5. Если проблема повторяется, отправьте диагностический отчёт

Нет связи с сервером

**Признак:** Приложение показывает красный крест, синхронизация не работает

**Решение:**
1. Проверьте интернет-соединение:
- Откройте браузер и посетите сайт
- Если сайт не открывается, проблема в интернете
2. Если интернет работает:
- Перезагрузите приложение
- Если не помогло, перезагрузите телефон
3. Попробуйте синхронизировать снова

**Если всё ещё не работает:**
Отправьте диагностический отчёт
Свяжитесь с администратором

Приложение часто падает

**Решение:**
1. Обновитесь до последней версии
2. Очистите кэш: Настройки → Приложения → МИГ → Хранилище → Очистить кэш
3. Если падает при определённом замере, отправьте отчёт
4. Удалите и переустановите приложение

Отправка отчёта о проблеме

Если возникла проблема, которую вы не можете решить:

1. Нажмите кнопку **«Помощь»** в приложении (иконка с вопросом)
2. Выберите **«Отправить отчёт»**
3. Опишите проблему короткой фразой
4. Нажмите **«Отправить»**

Приложение отправит на сервер:
Описание проблемы
Логи приложения
Версию приложения и операционной системы
Информацию о дальномере
Последние замеры

Администратор получит отчёт и свяжется с вами.

Справочник экранов приложения

activity_app — главное окно приложения

Главная активность Android приложения, управляет навигацией между фрагментами и обработкой системных событий. Отвечает за инициализацию, аутентификацию, проверку обновлений и синхронизацию справочников при запуске.

alert_dialog_input_text — диалог ввода текста

Всплывающее окно для ввода текстовой информации (названия, примечания, коды). Используется в формах создания и редактирования замеров.

auth_fragment — вход в приложение

Экран аутентификации для входа по электронной почте и паролю. Проверяет учётные данные с сервером и загружает разрешения пользователя.

bluetooth_fragment — управление дальномером

Поиск дальномера, подключение к нему и отчёт о связи.

**Как опознаётся прибор.** В первую очередь по служебному признаку, который прибор
передаёт в эфир: он не зависит ни от имени, ни от адреса конкретного экземпляра.
Затем по имени, по префиксу адреса производителя и по памяти телефона — прибор, с
которым связь однажды встала, показывается сразу и во все следующие разы. Это важно
потому, что некоторые приборы **не передают имя в эфире вовсе**: своё название они
сообщают только после подключения.

**Список найденных устройств.** Под названием каждой строки написано, опознано ли
устройство как измерительный прибор, как оно найдено (BLE или классический поиск)
и его адрес. Опознанные приборы стоят вверху списка, затем устройства с именем,
затем безымянные: среди трёх десятков посторонних устройств прибор иначе не найти.

**Две кнопки показа.** «Показывать только приборы» оставляет в списке то, что
опознано как прибор. «Показать все устройства» показывает весь найденный эфир —
это запасной путь, когда прибор не опознался ни по имени, ни по адресу.
Переключение мгновенное: найденное не теряется и повторный поиск не нужен.

**Пустой список объясняет причину.** Если не найдено ничего — приложение просит
включить прибор и повторить поиск. Если найденное есть, но приборов среди него
нет, — приложение так и говорит, называет число найденных устройств и предлагает
показать их все или подключиться по адресу.

**Подключение по адресу** нужно, когда прибор не передаёт имя в эфире. Адрес
показан на самом приборе: меню → Инф. о приборе → Адрес Bt.

**Отчёт о подключении** и кнопка «Сообщить о проблеме с дальномером» собирают
журнал связи и отправляют его на сервер.

bosch_otg_fragment — файлы дальномера по USB

Экран для работы с файлами дальномера при подключении по USB On-The-Go (OTG). Позволяет просмотреть и передать файлы измерений с прибора на телефон.

bridge_crossing_fragment — измерения на мостах

Экран для выполнения замеров на мостах. Позволяет выбрать тип моста, направление и выполнить измерения параметров приближения строений.

Мостовой переход заводится кнопкой «Завести мостовой переход» внизу экрана:
в справочнике их нет, и до заведения замерять нечего.

create_measurements_fragment — создание нового замера

Экран для начала нового замера. Предлагает выбрать тип измерения (контактный провод, несущий трос, расстояние до опоры), дорогу, участок и направление.

create_opora_view — редактор параметров опоры

Вспомогательный компонент для ввода и редактирования параметров опоры (опора, платформа, расстояние и т.д.) в форме замера.

devices_fragment — список дальномеров

Экран со списком найденных дальномеров. Показывает адреса Bluetooth, уровень сигнала и позволяет выбрать прибор для подключения.

inter_track_distance_fragment — измерение расстояния между путями

Экран для выполнения специализированного замера расстояния между рельсами. Используется для проверки колеи (1520 мм, 760 мм и т.д.).

lab_fragment — контроль прибора по эталону

Экран отвечает на один вопрос: сходится ли прибор с эталоном.

**Тип контроля.** Вверху — список типов; у каждого своё название и свой эталон
(горизонталь и высота в миллиметрах). По умолчанию заведены положения
испытательного стенда ИС02.00.000: нулевое (760 × 0), А (1640 × 200), Б (250 × 1000).
Кнопка «Правка» меняет эталон текущего типа, она же позволяет завести свой —
стенд у бригады может быть другой. Переключение типа переносит сверку на его
эталон: серия у каждого типа своя и не смешивается.

**Серия замеров.** Каждый замер сразу сверяется с эталоном и попадает в список:
горизонталь и высота с отклонением. Под списком — сводка: сколько замеров,
среднее отклонение и размах. Среднее говорит о смещении прибора, размах — о
повторяемости; по одному замеру ни того, ни другого не видно. Лишний замер
удаляется из списка, вся серия — кнопкой «Очистить серию».

**Итог замера** выводится над серией крупно: замер, эталон, отклонение и вывод —
сошлось или нет и чем вызвано расхождение (углом или наклонной). Зелёный —
в пределах, красный — вышло за них.

**Разбор расчёта** под серией, свёрнут: исходные величины прибора с единицами,
калибровка, каждый промежуточный шаг с формулой, сверка прибора с самим собой.
Разворачивается нажатием на заголовок.

**Отчёт** собирается по серии текущего типа: таблица замеров с отклонениями и
сводка, файлом в PDF. Если замеров нет, приложение прямо говорит, по какому типу
их нет и что сделать.

**Журнал расчётов** уходит на сервер вместе со всей серией: там его пересчитывают
независимо и отвечают, сошёлся ли расчёт приложения с исходными числами прибора.

layout_header — заголовок экрана

Переиспользуемый компонент шапки экрана с логотипом, названием и меню опций. Используется на нескольких экранах.

list_items_fragment — список объектов (дороги, участки, станции)

Экран с иерархическим списком железных дорог, участков и станций. Используется для навигации по справочнику при выборе места замера.

measure_inter_track_view — ввод измерения между путями

Вспомогательный компонент для ввода результата измерения расстояния между путями. Показывает результат с проверкой по допускам.

measure_to_area_view — ввод измерения до площади

Вспомогательный компонент для ввода измерения расстояния до конструкции или площади. Может содержать несколько точек измерения.

measurements_list_fragment — история замеров

Экран со списком всех выполненных замеров. Показывает дату, место, тип, статус синхронизации. Позволяет просмотреть детали или удалить замер.

onboarding_fragment — первый запуск приложения

Экран приветствия и инструкции для первого запуска. Объясняет основные функции и требования к разрешениям.

params_height_path_view — ввод высоты и пути

Вспомогательный компонент для ввода параметров высоты от головки калибровочного рельса 
и направления (путь 1, путь 2 и т.д.) при замере контактного провода.

params_of_suppot_and_podveski_view — ввод параметров подвески

Вспомогательный компонент для ввода типа опоры и параметров подвески провода (высота подвески, расстояние между опорами).

platform_fragment — карточка платформы

Экран платформы: тип и расположение, номер пути, километр и пикет, переход к замерам
самой платформы и к её объектам — навесу, торцевому ограждению, мостовому переходу и
опорам.

Если объекта у платформы ещё нет, приложение предлагает завести его на месте:
«У этой платформы не заведён навес. Завести и перейти к замерам?» → «Завести».
Заведённый объект сразу получает тип и виды замеров и уходит на сервер при
ближайшей синхронизации; в автономном режиме остаётся на телефоне.

profile_fragment — настройки

Версия приложения, пользователь и режим работы, подключённый прибор, переходы в
разделы и настройки.

Порядок сверху вниз: сведения о версии и пользователе, режим работы (со связью
или автономный), подключённое устройство, кнопки «Настройки блютуз» и
«Синхронизация с сервером», «Фото синхронизация» и «Лаборатория», затем «Быстрый
замер», «Проверить обновления», переключатель «Управление дальномером из
приложения», «Мои дороги», «Отправить журнал работы» и «Выйти».

**Управление дальномером из приложения.** Когда включено, приложение само задаёт
прибору режим измерения и точку отсчёта при выборе вида замера — и **проверяет,
что прибор действительно переключился**: подтверждением считается режим в ответном
кадре прибора, а не то, что команда ушла. При успехе выводится сообщение
«Дальномер переведён в режим … автоматически». Если подтверждения нет, приложение
говорит об этом прямо и просит переключить режим на самом приборе. Выключайте
переключатель только с прибором в руках: если замеры перестанут приходить —
выключите, и режим придётся выставлять вручную.

quick_measure_fragment — быстрый замер

Пробный замер без привязки к объекту. Открывается из профиля кнопкой
«Быстрый замер» — ни дорогу, ни участок, ни станцию, ни объект выбирать не нужно.

Кнопка «Провести замер» внизу спускает прибор. Над списком показано, что прибор
прислал последним: наклонная, угол, горизонталь и высота. Замер попадает в список
этого сеанса; под списком — сколько замеров и размах по наклонной и по углу.
Размах здесь единственное, что имеет смысл: он показывает повторяемость прибора,
а сверять попадание не с чем — эталона на этом экране нет.

**Ничего не сохраняется.** Список живёт, пока открыт экран: на телефоне он не
остаётся, в ведомость не попадает и на сервер не уходит. Отчёта здесь тоже нет —
экран для того, чтобы быстро проверить прибор или прицел, а не для работы.

Замер, который прибор не принял, виден строкой «НЕ ПРИНЯТ» с причиной, но в
список не идёт.

Если прибор не подключён, об этом сказано вверху экрана; подключается он на
экране Bluetooth.

railway_fragment — список железных дорог

Экран с полным справочником железных дорог. Позволяет выбрать дорогу для просмотра участков и станций.

railway_section_fragment — участок железной дороги

Экран с информацией о конкретном участке ж/д (направление, количество путей, станции, координаты).

report_fragment — отчёт о замере

Экран для просмотра и печати отчёта о выполненном замере. Выводит данные в формате ведомости по ГОСТ.

screen_measurements_fragment — замер на экране прибора

Экран для просмотра данных, полученных непосредственно от дальномера. Показывает значение измерения, статус подключения, 
а также допускаемые диапазоны (нормы) по всем видам замеров для текущего сооружения.

splash_fragment — экран заставки

Экран при запуске приложения с логотипом и кнопкой входа. Проверяет наличие обновления.

station_peregon_fragment — станция и перегон

Экран для выбора станции и направления перегона (между какими станциями выполнять замеры).

support_fragment — карточка опоры контактной сети

Экран заведённой опоры: наименование, километр, номер пути и пикет. Отсюда три перехода 
к замерам: «Замеры опоры» (выполняются двумя наведениями — сначала на сам объект опоры,
затем на точку подвеса контактной сети), «Контактный провод» и «Несущий трос». 
Кнопка «Сохранить» записывает правку карточки на телефоне, при наличии связи отправляет её на сервер.

Опора заводится кнопкой «Добавить» в списке опор станции или платформы: в окне
«Создание опоры» заполняются наименование, километр, номер пути и пикет. Заведённая опора
получает тип и виды замеров и при ближайшей синхронизации уходит на сервер; в автономном
режиме остаётся на телефоне.

track_fragment — карточка пути

Экран пути станции: паспортные признаки (категория, колея, тип рельсов и шпал,
допускаемая скорость), геометрия (план пути, радиус кривой, возвышение наружного
рельса, сторона кривой), признаки выбора нормы (чётность, назначение,
электрификация, «до реконструкции») и привязка по километру и пикету.

Признаки выбираются из списков, а не вводятся руками: сервер принимает только
значения справочника. Кнопка «Сохранить» пишет правку в базу телефона и, при
работе с авторизацией, отправляет её на сервер. Если сведения по пути утверждены
на сервере, правка отклоняется целиком — об этом приложение сообщает.

Все замеры отсчитываются от пути: от его оси и от уровня головки рельса, а норма
в кривой считается по радиусу и возвышению.

sync_fragment — синхронизация с сервером

Экран ручной синхронизации замеров. Показывает прогресс отправки, количество успешно синхронизированных замеров и ошибки при передаче.

union_measurement_list_fragment — объединённый список замеров

Экран со списком замеров, сгруппированных по сооружениям. Позволяет сравнивать замеры одного объекта, выполненные в разные времена.

web_view_fragment — внутренний браузер

Компонент для отображения веб-содержимого (справки, документации, внешних ссылок) внутри приложения.

which_direction — выбор направления движения

Экран для выбора направления (путь 1, путь 2, туда, обратно) при выполнении замера.

Требования ГОСТ 9238-2022

Приложение МИГ соответствует методике измерений, описанной в **ГОСТ 9238-2022 «Подвижной состав железных дорог. Методика контроля параметров приближения строений»**.

Все замеры, выполненные в приложении, используют формулы и допуски из этого стандарта.

Скачайте полный текст ГОСТ 9238-2022 на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Контакты поддержки

**Техническая поддержка:**
Email: support@alfagroup.su
Телефон: +7-XXX-XXX-XXXX (внутренний номер)

**Администратор системы:**
Email: admin@alfagroup.su

**Сообщить об ошибке в приложении:**
Используйте функцию **«Отправить отчёт»** в приложении
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